**Група 2М-2 17.03.2020р. Тема уроку: « Види, призначення та застосування рідких шпалер»**

**Тема уроку: «Підготовка поверхонь та рідких шпалер».**

 1.**Інформація викладача**

Рідкі шпалери можна назвати шпалерами лише умовно. Більш всього їх

можна віднести до одного із видів декоративної штукатурки.

Це рельєфне покриття без швів з матовою поверхнею на основі натурального целюлозного волокна та в’яжучого (КМЦ) . Застосовують для любих поверхонь (цегляних,бетонних, гіпсових; поверхонь з гіпсокартону або дерева).

Рідкі шпалери мають багато достоінств. Одна із них – прекрасна вирівнювальна способність. Мікропориста структура рідких шпалер забезпечує тепло- і звуко-ізоляційні властивості, вони не всмоктують запахи і не бояться морозів.

Вологопоглинання і паропроникність рідких шпалер виключає накопичення пари в кухнях і на зеркалах в ваних кімнатах. Ці шпалери антистатичні; вони відштовхують 90% пилу.

Виготовляють їх із натуральних компонентів.Рідкі шпалери не потребують особливого догляду - їх достатньопротерти вологою ганчіркою або губкою. Перед нанесенням шпалер, стіни необхідно покрити малярною фарбою. Такі шпалери можна накатувати валиком або розпилятися.

 **2. Дати відповіді на запитання**.( в зошиті)

 - Яке отримуємо покриття після нанесення рідких шпалер?

 - По яким поверхням можна застосовувати рідкі шпалери?

 - Яку особливу перевагу мають рідкі шпалери?

 - Яку структуру мають рідкі шпалери?

 - Із яких компонентів виготовляють рідкі шпалери?

 - Чи потребують особливого догляду рідкі шпалери?