**Група МГШМ 12**. 17.03.2020р. **Тема уроку: « Способи підсилення стійок прорізів»**

**Інформація:**

1.**При використанні** важких дверних полотен (понад 25 кг)особливо за великої

ширини дверного полотна і висоти приміщення не більше як2.6м. стояки дверної

коробки необхідно **підсилювати.**

Підсилення можна здійснити установкою додаткового профілю; збільшенням

жорсткості профілю стояка інщим профілем (типу СW); зєднанням гнутого

профілю стояка з профілем із прокатної сталі.

**2.Скласти** міні конспект (підручник О.Ю.Старченко стор.85-88)