**Дата:18.03.20. Група:МГШМ-12.**

**Тема уроку. Підготовка автомата до стрільби.** **Можливі затримки під час стрільби та способи їх усунення. Спорядження магазина патронами, і порядок зарядження автомата.**

Під час вивчення теми необхідно вивчити.

1. **Огляд автомата**

Огляд автомата проводиться для перевірки його справ­ності і чистоти, якості змащення і підготовки до стрільби.

Огляд автомата здійснюється щодня: перед виходом на заняття; перед заступанням у наряд; у бойовій обста­новці — періодично протягом дня і перед виконанням бойового завдання.

Під час щоденного огляду перевіряється: чи є всі час­тини автомата; чи немає на зовнішніх частинах іржі, бру­ду, вм'ятин, подряпин, забоїн, інших ушкоджень, що мо­жуть призвести до порушення нормальної роботи механіз­мів автомата; чи немає на дерев'яних частинах тріщин, відколів і побитостей; чи надійно закріплено шомпол. Крім того, перевіряється: стан змащення частин автомата, які видно без розбирання; наявність ременя, магазинів, сумки для них; наявність і справність штик-ножа.

Перед виходом на заняття, заступанням у наряд і при чищенні перевіряється те саме, що й при щоденному ог­ляді, і крім того: справність прицілу і мушки; канал ство­ла (щоб переконатися, що в нього ніщо не потрапило); робота частин і механізмів.

**2.Підготовка автомата і патронів до стрільби**

Підготовка автомата до стрільби проводиться для за­безпечення його безвідмовної роботи. Для підготовки авто­мата необхідно: провести чищення, оглянути автомат у ро­зібраному вигляді і змастити його; оглянути автомат у зіб­раному вигляді; оглянути магазин; безпосередньо перед стрільбою протерти насухо канал ствола, нарізну частину і патронник. Якщо автомат тривалий час був на морозі, то перед його заряджанням необхідно кілька разів вручну енергійно відтягнути назад і просунути вперед затворну раму при від'єднаному магазині.

Підготовка бойових патронів проводиться перед стріль­бою. При цьому перевіряється, чи немає в гільзах іржі і погнутостей, чи не хитається в дульці гільза, чи немає на капсулі зеленого нашарування і чи не виступає капсуль вище поверхні гільзи, чи немає серед бойових патронів навчальних. Якщо патрони забруднилися, вкрилися невеликим зеленим нальотом чи іржею, їх треба витерти чис­тою ганчіркою. Патрони на стрільбищі і в тирі потрібно збе­рігати в сухому місці, прикривши від сонячних променів.

Простота будови автомата забезпечує високу надій­ність і безвідмовність його роботи. Однак внаслідок за­бруднення механізмів, спрацювання частин, недбалого поводження з автоматом, а також через несправність пат­ронів можуть виникнути затримки при стрільбі.

**3. Затримки при стрільбі та способи їх усунення**

Затримку, що виникла під час стрільби, треба усу­нути перед наступним заряджанням. Для цього необ­хідно швидко відвести затворну раму за рукоятку назад до упора, відпустити її і продовжувати стрільбу. Якщо затримка повторилася, слід з'ясувати її причину й усу­нути одним із способів, наведених у таблиці 3

Таблиця 3

**Затримки при стрільбі з автомата, способи їх усунення**

| **Характеристика затримки** | **Причина затримки** | **Спосіб усунення затримки** |
| --- | --- | --- |
| Неподача патрона. Затвор у передньому положенні, але по­стрілу не було: у пат­роннику немає пат­рона. | Забруднення або несправність ма­газина. Несправність заскочки магазина. | Перезарядити автомат і продовжувати стрільбу. Замінити магазин. Відправити автомат до ремонтної майстерні. |
| Утикання патрона. Патрон кулею ут­кнувся у казенний зріз ствола, рухомі частини залишилися у середньому поло­женні. | Загин бокових стінок магазина. | Утримуючи рукоятку затворної рами, видалити патрон, що уткнувся, і продовжувати стрільбу. При повторенні затримки замінити магазин. |
| Осічка. Затвор у пе­редньому положенні, патронів у патроннику, гачок спущений, але пострілу не було. | Несправність патрона Несправність ударника або ударно-спусково­го механізму. Забруднення або застигання мас­тила. | Перезарядити автомат і продовжувати стрільбу. При повторенні затримки оглянути і прочистити ударник і ударно-спуско­вий механізм; якщо вони поламані або спрацьовані, відправити до ремонтної майстерні. |
| Невиймання гільзи. Гільза у патроннику, черговий патрон  уткнувся в неї кулею. Рухомі частини зупинилися у середньому положенні. | Брудний патрон або забруднення патронника. Забруднення або несправність викидача, послаблення пружини. | Відвести рукоятку затворної рами назад і, утримуючи її в задньому положенні, відокремити магазин і вийняти уткнутий патрон. Вийняти затвором або  шомполом гільзу з патронника, продовжувати стрільбу. При повторенні затримки прочистити патронник і патрони. Оглянути і прочистити від бруду викидач і продовжувати стрільбу. В разі несправності викидача автомат відправити до ремонтної майстерні. |
| Прихват або невідбивання гільзи.  Гільза не викинута зі ствольної коробки, а залишилася в ній попереду затвора або дослана затвором назад у патронник. | Забруднення частин, що труться, газових шляхів або патронника. Забруднення або несправність викидача. | Відвести рукоятку затворної рами назад, викинути гільзу і продовжити стрільбу. При повторенні затримки прочистити газові шляхи, частини, що труться, і патронник; частини, що труться, змастити. При несправності викидача автомат відправити до ремонтної майстерні. |

**4. Тренування у спорядженні магазина патронами, і порядку зарядження автомата.**

***Питання для закріплення знань:***

1. Як проводиться огляд автомата?

2. Як готується автомат та патрони до стрільби?

3. Які можливі затримки під час стрільби та способи їх усунення?

**ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ**

1.Самостійно відпрацювати та закріпити викладений матеріал.