**Група МГШМ -12 18.03.2020р. Тема уроку: «Техніка улаштування дверних та віконних**

**прорізів у прямолінійних гіпсокартонних ерегородках»**

**Міні -конспект**

1. У гіпсокартонних перегородках може передбачатися улаштування різних прорізів.

Найчастіше в гіпсокартонних перегородках передбачається улаштування дверних

прорізів з установкою в них дерев’яних, алюмінієвих, пластмасових , стальних су- цільних та складних дверних коробок. При влаштуванні в перегородках однополотних дверей слід керуватися розмірами: - ширина прорізу – а,

- ширина проходу в світлі – а1

- ширина дверного полотна – а2

При формуванні дверного прорізу слід виконувати з урахуванням кріплення гіпсокартон-

ної обшивки до каркаса перегородки. Плити обшивки нарізають відповідно до розмірів

прорізу так, щоб шви в гіпсокартонній обшивці, розташованій над перемичкою дверного

прорізу стикувалися з обох боків каркаса перегородки **врозгін.**

Суцільні дверні коробки . виготовленні в заводських умовах , встановлюють ще в процесі монтажу перегородок. Дверні коробки . що улаштовуються на місці з окремих

елементів монтують в готовому прорізі встановленої перегородки після всіх опоряджувальних робіт.

**2. Виконати у робочому зошиті малюнок 5.14, стор. 85; ( підручник О.Ю.Старченко)**

**3. Дати відповіді на запитання:**

- Що може передбачатися у у гіпсокартонних перегородках?

- Чим слід керуватися при улаштуванні в перегородках однополотних

дверей?

- Коли встановлюють суцільні дверні коробки?