**Група МГШМ-32 18.03.2020р. Тема уроку: «Прийоми робіт по фарбуванню та нанесенню**

**шпаклівок агрегатом. Тематична по Т №5,6.**

**Міні конспект (**опрацювати і записати в робочий зошит)

**1. Інформація викладача**

Для підвищення продуктивності і полегшення праці робітників застосовують

**шпаклювальні агрегати**. Шпаклівка для механізованого нанесення повинна бути більш **рідкою** ніж при роботі вручну**. В’язкість шпаклівки 200с за віскозиметром ВЗ-4.**

Шпаклівку розводять в’яжучим матеріалом, на якому вона була приготовлена.

Щоб шпаклівку витиснути з бачка , його дно повинно мати сферичну або

конусоподібну форму. Більш ефективні у використанні фарбувально-шпаклювальні з

поршневими або гвинтовими насосами (СО-150, СО-154, «Універсал-2»

**2. Записати в зошит – будову шпаклювального агрегату, технічну характеристику.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Входить вудка** | **1** | **То тиск збільшиться** |
| 2 | **Якщо під час роботи виключити вудку** | 2 | **Вудку з форсункою під час фарбування треба пересувати коловими рухами** |
| 3 | **Фарборозпилювачі**  **призначені** | 3 | **У комплект з фарбопультом** |
| 4 | **Щоб утворити на поверхні рівномірну фар-бову плівку** | 4 | **Для розпилювання вод-них, олійних, лакових та інших малярних сумішей** |
| 5 | **Фарборозпилювач тримають у правій руці перпендикулярно до по-верхні** | 5 | **На відстані 25 – 30 см від неї** |

(підручник Г.М.Добровольський стр.179-181)

**3. Тематична - Встановити відповідність**

**18.03.2020р. Тема уроку; « Способи ділення поверхонь стін на панелі, фризи, гобелени**

**та дзеркала»**

**1. Інформація викладача** ( законспектувати в зошиті)

З декоративною або санітарно-гігієнічною метою стіни фарбують у кілька кольорів. Нижня частина стіни називається **панеллю**. З санітарно-гігієнічною метою

панель фарбують лише **неводними сумішами.** Панелі роблять звичайно в магазинах, клубах, лікарнях, школах . коридорах і т.д. Висота панелі залежить від її призначення і висоти приміщення і становить – **0,8 -2.0м**.У дошкільних закладах панель роблять

заввишки **0,8- 1.2м**, у спортивних залах, деяких магазинах -**2м** і більше

Ділянка стіни між панеллю і стелею або між панеллю і фризом , якщо вони опоряджені візерунчастими рисунками , **називають гобеленом. Бордюр –** це вузька

кольорова або візерунчаста смуга **завширшки 3-20см**. **Фриз**  смуга завширшки **20-60см.**

До початку роботи слід скласти і затвердити **ескіз** оздоблення приміщення.

Розмічають стіни натертим шнуром по висохлій і добре підготовленій і загрунтованій

поверхні. При цьому користуються дерев’яною лінійкою, виском і простим олівцем.

**2. Виконати в зошиті малюнок 153, стор. 278 –Підручник Г.М. Добровольський**