**Група МГШМ-32 18.03.2020р. Тема уроку: «Прийоми робіт по фарбуванню та нанесенню**

 **шпаклівок агрегатом. Тематична по Т №5,6.**

 **Міні конспект (**опрацювати і записати в робочий зошит)

 **1. Інформація викладача**

 Для підвищення продуктивності і полегшення праці робітників застосовують

**шпаклювальні агрегати**. Шпаклівка для механізованого нанесення повинна бути більш **рідкою** ніж при роботі вручну**. В’язкість шпаклівки 200с за віскозиметром ВЗ-4.**

Шпаклівку розводять в’яжучим матеріалом, на якому вона була приготовлена.

Щоб шпаклівку витиснути з бачка , його дно повинно мати сферичну або

конусоподібну форму. Більш ефективні у використанні фарбувально-шпаклювальні з

поршневими або гвинтовими насосами (СО-150, СО-154, «Універсал-2»

 **2. Записати в зошит – будову шпаклювального агрегату, технічну характеристику.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  1 | **Входить вудка** |  **1**  | **То тиск збільшиться** |
|  2 | **Якщо під час роботи виключити вудку** |  2 | **Вудку з форсункою під час фарбування треба пересувати коловими рухами** |
|  3 | **Фарборозпилювачі** **призначені** |  3 |  **У комплект з фарбопультом** |
|  4 | **Щоб утворити на поверхні рівномірну фар-бову плівку** |  4 | **Для розпилювання вод-них, олійних, лакових та інших малярних сумішей** |
|  5 | **Фарборозпилювач тримають у правій руці перпендикулярно до по-верхні** | 5 | **На відстані 25 – 30 см від неї** |

 (підручник Г.М.Добровольський стр.179-181)

 **3. Тематична - Встановити відповідність**

**18.03.2020р. Тема уроку; « Способи ділення поверхонь стін на панелі, фризи, гобелени**

 **та дзеркала»**

 **1. Інформація викладача** ( законспектувати в зошиті)

 З декоративною або санітарно-гігієнічною метою стіни фарбують у кілька кольорів. Нижня частина стіни називається **панеллю**. З санітарно-гігієнічною метою

панель фарбують лише **неводними сумішами.** Панелі роблять звичайно в магазинах, клубах, лікарнях, школах . коридорах і т.д. Висота панелі залежить від її призначення і висоти приміщення і становить – **0,8 -2.0м**.У дошкільних закладах панель роблять

заввишки **0,8- 1.2м**, у спортивних залах, деяких магазинах -**2м** і більше

Ділянка стіни між панеллю і стелею або між панеллю і фризом , якщо вони опоряджені візерунчастими рисунками , **називають гобеленом. Бордюр –** це вузька

кольорова або візерунчаста смуга **завширшки 3-20см**. **Фриз**  смуга завширшки **20-60см.**

 До початку роботи слід скласти і затвердити **ескіз** оздоблення приміщення.

Розмічають стіни натертим шнуром по висохлій і добре підготовленій і загрунтованій

поверхні. При цьому користуються дерев’яною лінійкою, виском і простим олівцем.

 **2. Виконати в зошиті малюнок 153, стор. 278 –Підручник Г.М. Добровольський**