**Група МГШМ-32; 20.03.2020р. Тема уроку: « Фільонки, їх види, призначення та способи виконання»**

 **Міні - конспект**

**І. Інформація викладача** (Опрацювати і записати в зошит)

 **Фільонка** – це вузька, кольорова або візерунчаста смуга, **завширшки 5-30 мм.**

Виконують її у вигляді **однієї або кількох** паралельних смужок.

 Фільонку роблять для того, щоб не було видно н**ерівностей**  у стику між різноколірними

ділянками поверхонь, а також для **прикраси**. Фільонку проводять **клейовою сумішшю**,

 а на межі поверхонь пофарбованих неводними сумішами, – тільки **неводною сумішшю**.

 Колір фарбувальної суміші для виконання фільонок підбирають залежно від загального **кольорового рішення** всього приміщення у тому самому кольоровому тоні.

 Колір фільонки має бути більш **насиченим** , ніж пофарбована стіна або панель. **Клейова**  фарбувальна суміш для фільонок має бути **рідшою**, ніж для звичайного фарбування.

 Фільонку витягують по **висохлій** фарбовій поверхні, **розмітивши шнуром напрям**.

Для нанесення фільонки використовують **дерев’яну лінійку** завдовжки **70 -90 см** зі

скошеною під кутом стороною. Прикладають лінійку трохи нижче розміченої лінії й

підтримують лівою рукою. Витягуючи фільонки, використовуємо спеціальний **фільончастий пензель.**

Якщо фільонку наносять на гладку поверхню ,волос пензля має бути **довшим**, а якщо на шорсткувату – **коротшим**. Пензель потрібно тримати під кутом 45 до стіни.

Проводять лінію і лінійку переміщують праворуч так, щоб на 5-7см перекрити уже наведену фільонку і повторюють той самий рух, стежачи, щоб не залишався помітним

стик. Фільонка по всій довжині повинна бути **однакової ширини**, без помітних стиків і викривлень. Фільонку також можна витягувати **роликом чи за трафаретом.**

Нанесенні фільонки мають відповідати **лінії розмічання**, визначеним товщині та бути прямолінійним, мати **однаковий тон фарбування.** Під час нанесення фільонок стики мають бути не помітними.

**ІІ. Питання для закріплення матеріалу**. ( відповіді записати в зошит)

 \* Дайте визначення фільонки;

 \* Якої ширини буває фільонка;

 \* Для чого виконують фільонку?

 \* Залежно від чого вибирають колір фарбувальної суміші?

 \* По якій поверхні витягують фільонку?

 \* Який інструмент використовують для витягування фільонки?

 \* Якою повинна фільонка по всій довжині?

 \* При нанесенні фільонки на гладку поверхню яким повинен бути волос пензля?

 **ІІІ. Встановити відповідність** ( накреслити схему в зошиті і дати відповіді)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  А.  | **На межі поверхонь пофарбованих клейовою сумішшю** | 1 | **Для фільонок має бути рідшою** |
|  **Б** |  **Клейова фарбувальна****суміш**  | 2 | **Фільонку проводять клейовою сумішшю** |
| В | **В’язкість фарбувальної суміші для фільонки** | 3 | **Під кутом 45 до стіни** |
|  Г | **Нанесені фільонки мають відповідати визначеним** | 4 | **Повинна бути такою , щоб суміш рівномірно , без розривів лягала н поверхню за один раз** |
| Д | **Пензель потрібно тримати** |  5 | **Товщині та бути прямолінійними , мати однаковий тон фарбування** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **А** |  **Б** |  **В**  |  **Г** |  **Д** |
|  |  |  |  |  |

 **Порядок відповіді**