**Група 2 М-2; 23.03.2020р. Тема уроку: « Готовність фасадів до виконання**

**малярних робіт»**

**23.03.2020р. Тема уроку: « Підготовка поверхонь фасадів**

**перед фарбуванням»**

**Міні - конспект**

**1. Готовність фасадів до виконання малярних робіт** (освоїти матеріал і записати в зошит)

Зовнішнє опорядження повинно бути **стійким** до впливу атмосфери. За зовнішнім

виглядом пофарбованої поверхні малярне опорядження може бути **гладеньким** або **шорстким** ( опорядження під шагрень).

Для виконання малярних робіт потрібно перевірити **готовність і якість** штукатурних покриттів, бетонних та іншої основи під фарбування. Категорія фарбування, фактура поверхні і колір фарбувальних сумішей для конкретних конструктивних елементів при- міщень будівлі **визначаються проектом.**

Структура технологічного процесу фарбування поверхні залежить від **рівня заводської готовності будівельних деталей,** виду поверхні і складу фарбувального матеріалу. Малярні роботи повинні виконуватися з точним **дотриманням послідовності**

операцій і технологічних перерв між ними для просихання або затвердіння покриття.

Вологість оштукатурених, бетонних, гіпсолітових поверхонь не повинна **перевищувати 8%.** Фарбування вапняними, цементними, полімерцементними сумішами

і фарбами на основі водорозчинних полімерних смол виконується за підвищеної вологості поверхні.

Для опорядження фасадів рекомендується використовувати **атмосферостійкі** фарби і суміші (вапняні, цементні, поліремцементні, силікатні, емульсійні, перхлорвінілові тощо. Вид і колір фарби визначаються в **проекті.**

**2. Запитання для закріплення матеріалу** (Записати відповіді в робочий зошит)

+ Яким повинно бути зовніщнє опорядження до впливу атмосфери?

+ Малярне фарбування може бути….

+ Чим визначається категорія фарбування , фактура поверхні і колір?

\* Від чого залежить структура технологічного процесу фарбування?

+ Які використовують фарби для опорядження фасадів?

+ Як повинні виконувати малярні роботи?

+ Де визначається вид і колір фарби?

**3. Підготовка поверхонь фасадів перед фарбуванням** (вивчити матеріал і записати

в робочий зошит)

Що робити, якщо стіна вже була пофарбована ? **Оцінюємо стан попереднього** фарбування покриття. Якщо фарба на поверхні **лущиться,** то старі шари необхідно зняти, це можна зробити за допомогою шпателя. Різні нерівності , виїмки на поверхні слід вирівнювати фасадною шпаклівкою Акріл-Путц фасад F Д12.

Якщо стіна нова, її необхідно **грунтувати.** Це означає що потрібно збалансувати(змінити поглинальну властивість поверхні і її зміцнення). Крім цього, грунтування основи покращує **адгезію** штукатурок з фарбою. Правильно підготовлена основа до **фарбування –** запорука ефективного кінцевого результату фарбування.

Чим фарбувати? Особливу увагу, звісно ж, слід надати фарбі. Рекомендують **акрилові, емульсійні фарби для** фасадів Снєжка Акріл фасад. Вона стійка до атмосферних факторів, а також створене покриття є гідроізоляційним. Завдяки чому поверхня захищена від вбирання вологи.

Варто додати, що фарба **забезпечує «дихання» стін** і є стійкою до витирання. Наносити фарбу можна валиком, а також способом розпилення.

За правильного виконання усіх ремонтних робіт і дотримання інструкції виробника покриття служитиме досить ***тривалий час*,** гарантія на покриття становить **12 років.**

Кольорова гама фасаду не обов’язково має бути монотонною та одноколірною.

Фарбуючи фасад, можна кольором підкреслити **форму елементів** або змінити **пропорції будівлі.**

**4. Закріплення матеріалу: Рішити ребус** (Відповіді запиасти в робочий зошит)

**Ц О Н І Ю М Є О Р Г Н У Т В У Н А Н Я А Г Д Е І З Я**

**А Ф Б Р В У А Н Я Н А Р К Л И О І В Е У М Ь Л С Й І І Н**

**Д Х И Н А Я Н О Р Ф А М Р П О О П Ц Р Ї І**