**Група М-2; 23.03.2020р. Тема уроку: «Способи обробки швів між ГКП шпаклівкою з**

 **використанням армуючої стрічки»**

 **Міні - конспект**

1. **Способи обробки швів між ГКП шпаклівкою з використанням армуючої**

**стрічки** (освоїти матеріал і записати в зошит).

|  |
| --- |
|  **Види швів у гіпсокартонних обшиваннях** |

|  |
| --- |
|  **Відкриті ( видні)** **Не підлягають обробленню**Вимагають точного їх припасування, особливо країв, дотримання їхньої постійної ширини і ретельної підготовки основи (каркаса) гіпсокартон- ного обшивання; найчастіше передбачаються за улаштуван-ня підшивних і підвісних стель |

|  |
| --- |
|  Закриті (сховані)Підлягають обробленнюРоботи з оброблення швів ви-конують після просушування обштукатурених поверхонь, наливних підлог ;застигання асфальтобетонних підлог; приміщення будинку мають бути провітрені ,вікна – засклені; температура повітря під час виконання робіт має дорівнюватине менше 10С. |

\* перевірка **надійності** прикріплення ГКЛ чи ГКП до каркаса;

\* головки шурупів і цвяхів не повинні **виступати** над їхніми поверхнями;

\* підрахування необхідної кількості шпаклювального **розчину «Фугенфюллер»;**

\* у жолоб між ГКЛ намазують шпателем грунтувальний шар;

\* на шпаклівку, покладену до «жолоба», одразу після її намазування до початку

 тужавлення згори донизу накладають **армуючу стрічку;**

 \* стрічку щільно вдавлюють в **грнтувальний шар** на всій ширині;

 \* стежать щоб на армуючій стрічці не утворилися **пухирі та складки;**

 \* після остаточного тужавлення шару на стрічку на всю ширину шва накидають

 накривковий шар шпаклівки шпателем шириною 20-30см;

 \*плавність сполучення перевіряють **сталевою лінійкою;**

 \* після легкого тужавлення зайву шпаклівку видаляють широким шпателем;

 \* намазування на головки шурупів шпаклівки;

\* після висихання шпаклівки нерівності на зашпакльованій поверхні видаляють

 шліфувальним інструментом чи теркою.

 **Закріплення матеріалу: Встановити відповідність:** ( Відповіді записати в зошит)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  А | **Головки шурупів і цвяхів не повинні** |  |  1 | **не утворилися пухирі та складки** |
|   Б | **Стрічку щільно вдавлюють** |  |  **2** | **шпаклівку видаляють широким шпателем** |
|  В | **Стежать щоб на армуючій стрічці** |  |  **3** | **виступати над їхніми****поверхнями** |
|  Г | **Плавність сполучення** |  |  4 | **в грунтувальний шар на всій ширині** |
|  Д | **Після легкого тужавлення зайву** |  |  5 | **перевіряють сталевою лінійкою** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  А |  Б |  В |  Г |  Д |
|  |  |  |  |  |

 **Порядок відповіді:**