**Група М-2; 23.03.2020р. Тема уроку: «Способи обробки швів між ГКП шпаклівкою з**

**використанням армуючої стрічки»**

**Міні - конспект**

1. **Способи обробки швів між ГКП шпаклівкою з використанням армуючої**

**стрічки** (освоїти матеріал і записати в зошит).

|  |
| --- |
| **Види швів у гіпсокартонних обшиваннях** |

|  |
| --- |
| **Відкриті ( видні)**  **Не підлягають обробленню**  Вимагають точного їх припасування, особливо країв, дотримання їхньої постійної ширини і ретельної підготовки основи (каркаса) гіпсокартон- ного обшивання; найчастіше передбачаються за улаштуван-ня підшивних і підвісних стель |

|  |
| --- |
| Закриті (сховані)  Підлягають обробленню  Роботи з оброблення швів ви-конують після просушування обштукатурених поверхонь, наливних підлог ;застигання асфальтобетонних підлог; приміщення будинку мають бути провітрені ,вікна – засклені; температура повітря під час виконання робіт має дорівнюватине менше 10С. |

\* перевірка **надійності** прикріплення ГКЛ чи ГКП до каркаса;

\* головки шурупів і цвяхів не повинні **виступати** над їхніми поверхнями;

\* підрахування необхідної кількості шпаклювального **розчину «Фугенфюллер»;**

\* у жолоб між ГКЛ намазують шпателем грунтувальний шар;

\* на шпаклівку, покладену до «жолоба», одразу після її намазування до початку

тужавлення згори донизу накладають **армуючу стрічку;**

\* стрічку щільно вдавлюють в **грнтувальний шар** на всій ширині;

\* стежать щоб на армуючій стрічці не утворилися **пухирі та складки;**

\* після остаточного тужавлення шару на стрічку на всю ширину шва накидають

накривковий шар шпаклівки шпателем шириною 20-30см;

\*плавність сполучення перевіряють **сталевою лінійкою;**

\* після легкого тужавлення зайву шпаклівку видаляють широким шпателем;

\* намазування на головки шурупів шпаклівки;

\* після висихання шпаклівки нерівності на зашпакльованій поверхні видаляють

шліфувальним інструментом чи теркою.

**Закріплення матеріалу: Встановити відповідність:** ( Відповіді записати в зошит)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | **Головки шурупів і цвяхів не повинні** |  | 1 | **не утворилися пухирі та складки** |
| Б | **Стрічку щільно вдавлюють** |  | **2** | **шпаклівку видаляють широким шпателем** |
| В | **Стежать щоб на армуючій стрічці** |  | **3** | **виступати над їхніми**  **поверхнями** |
| Г | **Плавність сполучення** |  | 4 | **в грунтувальний шар на всій ширині** |
| Д | **Після легкого тужавлення зайву** |  | 5 | **перевіряють сталевою лінійкою** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Б | В | Г | Д |
|  |  |  |  |  |

**Порядок відповіді:**