**Група М -2; 25.03.2020р. Тема уроку: «Правила безпеки праці при виконанні**

**шпаклювальних робіт» Тематична по Т№1,2**

**25.03.2020р. Тема уроку: «Машини і механізми для приготування та**

**перемішування шпаклювальних сумішей»**

**Міні - конспект**

**І. Інформація викладача:** (Освоїти матеріал і записати в зошит).

При виконанні шпаклювальних робіт маляр забезпечується спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту, перелік та строки носіння яких встановлюється колективним договором закладу з урахуванням нормативів.

Спецодяг та спецвзуття повинні бути відповідного розміру та зросту.

Маляр забезпечується засобами індивідуального захисту і респіратором газозахисним

(для захисту від пилу) окулярами .Для захисту шкіри рук забезпечується умивальними засобами, захисною пастою(гігієнічною), або маззю.

Робочий інструмент має бути справним та щільно насадженим на рукоятку.

Повинен мати індивідуальну сумку або ручний ящик. Маляр повинен забезпечуватися

Окремим приміщенням; повинен виконувати правила внутрішнього розпорядку; не перебувати на робочому місці у стані алкогольного, наркотичного та токсилогічного сп’яніння. Не займатися стороніми справами та не відволікати увагу інших працівників;

проводити роботи при освітленому приміщенні. Перед роботою на висоті маляр повинен

пройти інструктаж за інструкцією з охорони праці. Прибрати робочу зону від сміття та

матеріалів.

**ІІ. Тематична по темі №1,2.** ( виконати письмове завдання в зошиті)

**Дайте відповіді на запитання:**

1.Під яке фарбування виконують друге фарбування?

2. Чи виконують друге шпаклювання під просте фарбування?

3. Після якого прийому виконують шліфування поверхні?

4. Яку грунтовку застосовують під клейове фарбування?

5. Яким завтовшки має бути перший шар шпаклівки?

6. Чи повинен другий шар шпаклівки дорівнювати 0,5 мм?

7. Які категорії фарбування здійснюють для металевої поверхні?

8. Чи має становити товщина шпаклювального шару за першого суцільного

шпаклювання дерев’яної підлоги 5 мм?

9. Чим шліфують дерев’яні підлоги?

10.З якою метою виконують обробку поверхонь перед фарбуванням?

11. Від яких технологічних операцій залежить однорідність фарбового шару?

12. Для чого виконують грунтування з підфарбуванням?

13. Від чого залежить якість фарбування?

14.Якими інструментами виконують перше суцільне шпаклювання дерев’яних поверхонь?

15. Для чого шліфують поверхню після кожного шпаклювання?

**25.03.2020р. «Машини і механізми для приготування та перемішування**

**шпаклювальних сумішей»**

**І. Скласти конспект згідно запропонованого плану?** ( виконати в зошиті)

1. Характеристика машин для нанесення шпаклювальних сумішей.

2. Влаштування установки СО-21 А.

3. Механізований шпатель С.П. Крашенікова, його характеристика

4. Принцип роботи установки СО-21

Підручник А.С.Нікуліна ІІ ч.Параграф 4.5.6. стор. 126 -128.

**ІІ. Запитання для закріплення матеріалу:** (відповіді записати в зошит)

\* Який механізм дозволяє наносити густу шпаклювальну суміш?

\* Які недоліки установки СО-21А?

\* Які переваги механізованого шпателя ?

**ІІІ. Розгадати ребус:** (відповіді записати в зошит)

**Ш А К П Л В Ю Л А Ь А Н У С І М Ш А Е Н С Е Н Я Н Н Е М А Х І Н З В О А И Й Н**

**П С О І С Б С У А Т Н В О А К О Р Р З В І Н Ю Ю Т Ь**