**24.03.2020**

**Предмет «Технологія паркетних робіт»**

**Група С-31**

**Тема уроку № 92 : Технологія настилання підлоги «в квадрат» із різних планок.**

Цей малюнок більш складний і трудомісткий. Відрізняється тим, що планки в квадратах не паралельні стінам, а під кутом 45 до них.

Перед складанням плану укладки необхідна інвентаризація всіх залишків паркетних планок, посортувати їх по ширині та довжині. Кожну партію планок однакових за розміром і породі деревини ділять на ліві і праві. Відсортовані планки ув’язують у пачки, щоб в процесі настилання покриття ними було зручно користуватися.

Складання плану починають з розкладки квадратів насухо. Укладають квадрати по шнуру. Шнур натягують по діагоналі по центру кімнати. І по одну і по другу сторону шнура викладають планки чергуючи одну вздовж шнура, другу перпендикулярно і точно так же з другого боку шнура. Маячний шнур буде переставлятися паралельно центральному шнуру на величину планок.

Учням необхідно уважно розглянути малюнок 42в , чітко вияснити як натягується маячний шнур, як укладаються квадрати по шнуру, а потім заповнюються меншими планками.

Паркет кріплять на мастиці КН-2; КН-3. Маячний ряд укладають від центральної діагональної осі приміщення, використовуючи довші планки, симетрично по обидві сторони від осі приміщення. Для закладання центру квадрату використовують короткі планки.

Головне ретельно посортувати попередньо планки і дуже точно насухо попередньо розкласти їх.

Матеріал для ознайомлення теми можна знайти в підручниках Дом`є-Вульфат ст.116-119 та В.І. Кошман ст. 339,340 п. 217