**26 Березня 2020 р. предмет: спеціальна технологія**

**гр. МШ-13 професія « Муляр. Штукатур» Викладач: Козиренко В.Б.**

Тема уроку: Лицьове мурування із стовщеної силікатної цегли

Законспектувати та вивчити опорний конспект.




Кладка стін з силікатної цегли відрізняється від кладки керамічної цегли. Це пов'язано з деякими особливостями силікатної цегли. Цей камінь дуже гігроскопічний, тобто швидко вбирає вологу з розчину, що може призвести до поганого зчеплення цегли

Силікатну цегла кладуть на такий же розчин, як і керамічну цеглу. Тобто розчин для кладки силікатної цегли виготовляють з цементу і піску в пропорції 1 до 3.

*Однак кількість води в розчині зменшують і сама розчинна маса більш густа.*


Так, при кладці з одинарного (звичайно по розмірах) цегли з лицьовим шаром, зі стовщеного цегли. Спочатку викладають лицювальну версту з тичкового ряду й трьох ложкових рядів. Внутрішню частину стіни (на висоту ложковых рядів облицювання) зводять із одинарної цегли. Прокладні тичкові ряди зі стовщеної цегли зв'язують облицювання з іншою частиною стіни через кожні три ряди облицювання, що відповідає чотирьом рядам основної частини стіни



**Цегляна кладка з лицьовим шаром зі стовщеного цегли**:  
1 - тичковый прокладний ряд, 2 - ложкові ряди облицювання, 3 - кладка з одинарної цегли, 4 - неповномірні цеглини

Лицювальну версту викладають по багаторядній системі перевезення швів. У кутах стін у кожному тичковом ряду укладають ложком по дві трехчетвертки. Внутрішню частину стіни викладають по багаторядній системі перев'язки швів

**Кладка  з  облицюванням  лицьовою   цеглою**

Мурування стін з керамічних багатощілинних каменів облицюванних лицьовою цеглою — за схемою, зазначеною на  рис. 1.  
****

**Рис 1. Мурування з керамічних багатощілинних каменів з  облицюванням лицьовою цеглою: 1 — лицьова цегла, 2 - стінові  керамічні камені, 3 - звичайна глиняна цегла**

Мурування стін із цегли , бетонних або керамічних каменів  з облицюванням лицьовими керамічними каменями рекомендується вести у звичайній послідовності, починаючи з зовнішньої версти.  
При роботі ланкою "п'ятірка" ведучий муляр 4-го розряду натягує шнур-причалку з першим муляром 2-го розряду, встановлює і підправляє облицьовані камені, а також виконує мурування прилягаючої до облицювання ложкової версти, перевіряє правильність мурування облицювання і спільно з другими мулярами ланки встановлює архітектурні деталі. Перший муляр 2-го розряду подає керамічні камені, цеглу і розчин, розстеляє його на половині товщини стіни. Другий муляр (3-го або 4-го розряду) мурує внутрішню версту спільно з другим муляром 2-го розряду, який подає розчин, цеглу внутрішньої версти, заготовлює неповномірні цеглини, допомагає переставляти причалку.  
Третій муляр 2-го розряду виконує забутку (з подаванням цегли) і розшиває шви облицювання.

1. Відповісти на контрольні запитання.
2. Якими способами можливо облицювати раніше зведену стіну?

2. Чим відрізняється кладка з силікатної цегли від кладки з керамічної цегли?

3. Опішить, технологічний процес кладки з одинарної цегли

з лицьовим шаром зі стовщеної цегли

Домашнє завдання:

Підручник: Нікуліна А.С., Заславська С.І., Матвєєв Г.П. КАМ’ЯНІ РОБОТИ

( інтегрований курс модульного навчання) , частина ІІІ стор. 75-77

Відповіді надсилати на ел пошту: [vkozyrenko17@gmail.com](mailto:vkozyrenko17@gmail.com)

або вайбер 0505118386