
# 26 Березня 2020 р. предмет: спеціальна технологія




**гр. МШ-13 професія « Муляр. Штукатур» Викладач: Козиренко В.Б.**

Тема уроку: Кладка стін із лицьової цегли

Законспектувати та вивчити опорний конспект.

Лицьова кладка з керамічної або силікатної цегли з розшивкою швів – найбільш поширений спосіб обробки фасадів. Лицьову поверхню стін викладають з відбірної цілої цегли або каменів з правильними кромками і кутами, а іншу частину кладки – зі звичайних каменів або цегли.

*Кладку виконують за багаторядною системою. Облицювальний шар перев’язують із основною стіною, укладаючи тичкові ряди в лицьовому шарі через кожні п’ять ложкових рядів.*



1. Перевязка кладки з цегли з облицюванням лицьовою цеглою
2. Кладку стін з керамічних каменів перевязують з лицьовою цеглою кладкою через два або три ряди.
3. Перевязка лицьової кладки з цегли з кладкою з керамічних каменів

Робочі поради з укладання цегли:

1. Спочатку слід викладати кожен ряд «всуху», без розчину. *( Це дозволить впорядкувати цеглу з нестандартними розмірами для подальшого укладання його в окремий ряд або визначити місця підрізування цегли, де це потрібно.*)
2. Для різання треба використовувати болгарку зі спеціальним кругом по каменю. Ні в якому разі не можна відбивати шматки молотком.
3. Перед остаточним укладанням цеглу бажано змочувати, інакше вона буде відбирати вологу з розчину і кладка буде не дуже міцною.
4. Клінкерна цегла в силу своїх якостей, вбирає воду в набагато меншому ступені, так що змочувати його не треба, а розчин слід використовувати більш жорсткий, з низьким вмістом води.
5. «Постіль» з розчинної суміші викладають так, щоб вона не доходила до краю поверхні приблизно на 10 мм. Для цього можна використовувати шаблон-трафарет, який допоможе укладати суміш вузьким і рівним шаром, за рахунок чого немає потреби в підрізуванні розчину кельмою .
6. Не рекомендується рухати цеглу після того, як вона трохи схопиться. Бризки розчину треба відразу видаляти з лицьової поверхні до затвердіння, інакше є небезпека пошкодити матеріал.

Домашнє завдання: Підготуйте доповідь на тему : « Лицьова кладка стін»

Відповіді надсилати на ел пошту: [vkozyrenko17@gmail.com](mailto:vkozyrenko17@gmail.com)

або вайбер 0505118386