**Група МГШМ – 12; 06.04.2020р. План уроку: « Вимоги з охорони праці під**

 **час** **виконання робіт на висоті»**

І **Інформація викладача:**

 При виконанні опоряджувальних робіт на висоті потрібно дотримуватися правил з охорони праці, які відповідають вимогам чинних нормативних документів.

 \* весь інструмент для опоряджувальних робіт має бутив справному стані;

 \* до роботи з електрофікованими і пневматичними інструментами допускаються особи, котрі пройшли спеціальне навчання;

 \* при обробці поверхонь ударним інструментом потрібно працювати в рукавицях та захисних окулярах;

 \* віконні й дверні прорізи, що оштукатурюються, повинні бути огороджені;

 \* сміття, дошки слід спускати по закритих жолобах , а не скидати;

 \* до початку штукатурних робіт перевіряють міцність і стійкість встановлених перегородок;

 \* під час роботи на висоті необхідно користуватися запобіжними поясами , які повинні мати бірки і номера з датою випробування;

 \* у разі роботи з цементом, негашеним вапном, молотим гіпсом необхідно користуватися респіраторами, захисними окулярами та відповідним спецодягом і взуттям;

 \* перед початком роботи штукатури мають ознайомитись зі своїми робочими місцями , видалити всі зайві предмети.

 \* перевірити разом з майстром стан риштування, колисок, драбин і систематично слідкувати за ними протягом всієї роботи;

 \* до роботи із штукатурними роботами допускаються тільки спеціально підготовлені працівник, котрі мають відповідні посвідчення;

 \* до монтажу гіпсокартонних стін, стель і пергородок допускаються особи не молодші з 18 років, які отримали інструктаж на робочому місці та відповідні сертифікати в навчальних центрах «КНАУФ» або будівельних ліцеях;

 \* Всі робітники повинні бути забезпечені спецодягом і засобами індивідуального захисту;

 \* роботи з улаштування перегородок, стель, стін, підлог можна здійснювати за наявності спеціального інструменту, приладів, лаштування, інвентарю, передбаченого комплектними системами «КНАУФ».

 \* неправильне положення корпуса робітника не тільки підвищує втому, а й знижує його пильність під час роботи;

 \* при роботі з будівельними розчинами шкіра робітників пошкоджується . в результаті чого виникають різні її захворювання;

 \* для запобігання цьому працювати потрібно захисних рукавицях, а до і після роботи обробляти чисту шкіру рук спеціальними мазями й пастами( після миття її її чистою теплою водою). Найпростіші мазі – це вазелін, гліцерин;

 \* на будівельному майданчику повинні бути профілактичні аптечки. В яких мають бути: перекис водню, йод, гігроскопічна вата і чистий бинт.

 **2. Закріплення матеріалу; « Рішити криптограму»:** ( відповіді записати в зошит)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е | Л | А | Н | Ц | Н | Ж | Н | У | В |
| К | Е | П | І | С | І | П | І | Н | А |
| Т | Р | Р | О | Т | Ь | О | Я | Н | Я |
| Ф | О | І | Р | А | З | И | С | З | Н |
| І | К | З | И | П | О | Р | И | Ж | И |
| О | В | М | І | Б | І | Ш | Т | У | Є |

**3. Закріплення матеріалу; «Рішити ребус»:** ( відповіді записати в зошит)

**А) два слова; О М О Т Н Д У Е**

  **Н Р А И В І К М Н**

 **Т** **И**

**Б) три слова; Е Е К р Ф К В Н И**

 **Л Т О І О А І Е Т**

**І Д С Н О Т З Р М В У І Н Л**

**В). три слова; П С І Ч Н Я В Н**

 **В С Й Н І И С У А Н**

**О Т І Д Е К Р Т Ш Т Я Ь**