С-21 Дата: 16.04.2020

Предмет: ***Технологія паркетних робіт***

**Тема уроку: *Конструкції підлоги із штучного паркету на дощатих перекриттях***

В будівлях і спорудах старого будівництва, та інколи в малоповерховому будівництві міжповерхові перекриття можуть бути дерев’яні перекриття по дерев’яним або металевим балкам



Основні конструктивні елементи:

1. покриття із паркету;
2. дощатий (чорновий) настил;
3. дерев’яні лаги;
4. дерев’яні балки, які опираються на стіни або колони;
5. піщана засипка;
6. глиняна змазка;
7. збірний щитовий настил;
8. прошарок з паперу або ДВП.

**Домашня робота.** Самостійно зробити малюнок 25(а) на сторінці 88 підручник В.Н. Дам’є-Вульфсон «Улаштування підлог із паркету і лінолеуму» § 31 стр.88.

Нанести визначення кожного елементу. Записати їх і пояснити призначення цих елементів:

1. Чи обов’язково виконувати чорнову дощату основу?
2. Яке призначення глиняної змазки?
3. Для чого укладають прошарок із картону або ДВП?
4. Чи широко зараз використовують дерев’яні перекриття в житловому будівництві?