**02.04.2020**

**Предмет «Технологія паркетних робіт»**

**Група С-31**

**Тема уроку : Технологія настилання дощок на клеях.**

Технологічний процес настилання паркетних дощок ми вивчили з вами на попередньому уроці, і він відрізняється послідовністю операцій і технікою їх виконання.

Освоївши матеріал попереднього уроку прошу вас самостійно описати технологію настилання дощок на клеях.

**Єдина різниця:**

* клеї наносять тоншим шаром;
* вони швидше висихають і швидше проходить їх охвачування;
* на повздовжній гребінь дошки, які укладають, наносять дисперсію ПВА за допомогою фільончастої щітки. Дисперсію наносять окремими мазками через 10-50 см по всій довжині дошки і торцьові гребні намазують повністю;
* після спаювання дощок, відразу ж вологим тампоном видаляють залишки дисперсії ПВА;
* при роботі з токсичними синтетичними клеями – клей наносять – витримують кілька хвилин, щоб випарилися пари розчинників, потім клеять паркет,

Особливу увагу звернути на правила безпеки праці при роботі з синтетичними клеями:

* провітрювати приміщення;
* не використовувати вогонь;
* клеї в герметично закритій тарі;
* яким інструментом користуватися.

ЗАВДАННЯ:

1. Самостійно описати технологію настилання дощок на клеях – послідовно, кожну операцію.
2. Як і чим їх виконують. Починаючи від натягування маякового шнура і закінчуючи перевіркою якості роботи.
3. Виберіть, скориставшись Інтернет ресурсами клей, який вам більше сподобався, обґрунтуйте свій вибір, описавши його властивості.