**С-31 Дата 14.04.2020**

**Предмет: *Технологія паркетних робіт***

**Тема уроку: *заміна лакового покриття або нанесення лаку в окремі місця.***

 В лаковому покритті можуть створитися: стирання верхнього лакового покриття, тріщини і відшарування лаку від поверхні паркету. Ці дефекти можуть виникнути в таких випадках:

* закінчення терміну експлуатації покриття;
* при поганому щепленні лаку з поверхнею паркету через неправильно підібрані оздоблювальні суміші або грунтівки;
* при нанесенні лаку на погано підготовлену шорстку поверхню паркету;
* в результаті недотримування правил виконання робіт при оздоблюванні паркетних підлог;
* неправильна експлуатація покриття.

Можливе потемнення лаку, як наслідок брудного посуду, в який перед нанесенням на поверхню, наливали лак.

Лакове покриття знімають шліфувальною машиною, або циклями, після чого лак наносять заново.

Якщо лакове покриття стерлося в окремих місцях (незначних розмірів) – в такому разі необхідно ретельно прошліфувати ці місця циклями чи шліфувальною шкуркою (особливо краях). Після цього обезпилити і нанести лак на зашліфовані місця 2 рази щітками ретельно розтушовуючи. А потім після висихання остаточно покрити лаком всю поверхню підлоги повністю.

**Домашнє завдання:** Самостійно відпрацювати викладений матеріал. І відповісти на питання для закріплення знань:

1. Чим наносять лак на паркет?
2. Який термін експлуатації паркетних підлог?
3. Чим можна пошліфувати паркет?
4. Яким вимогам повинні відповідати лаки для покриття паркетних підлог?