**01.04.2020**

**Предмет «Технологія паркетних робіт»**

**Група С-31**

**Тема уроку : Технологія настилання підлоги із дощок на мастиках**

Після перевірки основи, підготовленої починають укладання покриття.

Його починають вздовж довгої стіни приміщення.

* Відповідальною операцією, яка забезпечує якість покриття, в даному приміщенні, являється прокладка шнура для укладання першого ряду. Його натягують через усе приміщення на відстані 10-15 мм від стіни плюс ширина дошки. Він повинен бути натягнений ідеально рівно. Перекіс в долях міліметрів може призвести до викривлення рядів і створення щілин між дошками.
* Перед укладанням першої дошки, на основу нанести шар мастики, яку розливають ковшем або з конічного бачка, полосою, що дорівнює ширині дошки площа 10-15 мм перевищуючи її. Мастику розрівнюють зубчатим шпателем або гребінкою для того, щоб поверхня була рифленою, що покращує щеплення з дошками і видаляє по борознам повітря і летючі речовини з під свіжого покриття.
* Першу дошку укладають гребенем до стіни, щоб наступну дошку при укладанні стикувати з уже укладеною.

Після укладання першого ряду, шнур знімають і укладають наступні.

Дошки укладають «в розбіжку». Тому закінчивши укладання першого ряду паркетних дощок, наступні починають з укладки дошки, яка залишилася від попереднього. Якщо укладається ціле число, то треба для наступного ряду розпиляти. Дошки розпилюють ножівкою або електродисковою пилкою. Необхідно слідкувати, щоб гребінь наступної дошки щільно увійшов в паз попередньої. Протягом роботи контролювати рівність поверхні покриття.

**Домашнє завдання:**

1. Ознайомитися з викладеним матеріалом та в підручнику В.Н. Дом`є-Вульфсон «Улаштування підлог із паркету та лінолеуму» ст. 123-125

2. Дати відповіді:

* При спаюванні дощок, як треба ударяти молотком і в чому особливість?
* Яка повинна бути товщина мастики і що буде, якщо товщина більша або менша?
* Чи потрібно використовувати стискачі для спаювання дощок?