**08.04.2020**

**Предмет «Технологія столярних робіт»**

**Група С-11**

**Тема уроку : «Елементи віконних блоків»**

**Самостійна робота**

Після вивчення тем про віконні блоки вам пропонується самостійна робота для закріплення знань. Вам необхідно дати відповіді на тестові завдання.

**Тестові завдання**

**1. Віконний блок складається з:**

**а)** фрамуг кватирок;

**б)** стулок;

**в)** віконної коробки і віконних рам;

**2. За призначенням вікна поділяють на:**

**а)** громадських і виробничих будівель;

**б)** виробничих і житлових;

**в)** житлових, громадських і виробничих;

**3. За конструкцією віконні блоки поділяють:**

**а)** на спарені;

**б)** на роздільні, спарені, роздільно-спарені;

**в)** на роздільні;

**4. Глухими вважаються стулки:**

**а)** ті, що не відкриваються;

**б)** відкриваються в різні сторони;

**5. Якщо стулки відкриваються навколо вертикальної крайньої осі, це:**

**а)** обертові;

**б)** розпашні;

**в)** розсувні;

**6. Підвісні стулки обертаються навколо:**

**а)** горизонтальної середньої осі;

**б)** верхньої крайньої осі;

**в)** нижньої крайньої осі;

**7. Бруски стулки з’єднують :**

**а)** на шип;

**б)** в наклад;

**8. Брусок слупчик з’єднує :**

**а)** вертикальні бруски;

**б)** горизонтальні бруски;

**9. Для кріплення фрамуг в коробку встановлюють**

**а)** брусок-слупик;

**б)** імпост;

**10. Квартирку влаштовують на віддалі…. від підлоги:**

**а)** 1,6 м;

**б)** 1,8 м;

**в)** 1,4 м;

**11. Стулки з наплавом – це стулки:**

**а)** з напуском на бруски коробки;

**б)** без напуску на бруски коробки;

**12. Спарені стулки:**

**а)** з’єднані між собою стяжками;

**б)** відкриваються в різні боки;

**13. Відстань між склом спарених рам становить:**

**а)** 54 м;

**б)** 56 м;

**в)** 58 м;

**14. Скло для вікон житлових будівель має товщину:**

**а)** 4-5 мм;

**б)** 3-4 мм;

**в)** 2,5-3 мм;

**15. Чи використовують для скління вікон склопакети:**

**а)** так;

**б)** ні;

**16. Скільки рядів скління мають одинарні вікна:**

**а)** один чи два;

**б)** два чи три;

**17. Світання - це:**

**а)** різниця між розмірами внутрішньої і зовнішньої рами;

**б)** зовнішньою рамою і коробкою;

**18. Багатостулкові вікна – це ті, які мають в одному ряду:**

**а)** одну стулку;

**б)** дві стулки;

**в)** три і більше стулок;

**19. Позначення віконних блоків з спареними стулками:**

**а)** ОР;

**б)** ОС;

**20. Відлив встановлюється:**

**а)** з зовнішньої сторони коробки;

**б)** з внутрішньої сторони коробки;

**21. Врізні закрутки із ручками встановлюють:**

**а)** на внутрішніх стулках;

**б)** на зовнішніх стулках;

**22. Брусок-слупик ставлять для:**

**а)** покращення конструкції виробу;

**б)** для підвищення міцності стулки;

**23. Стулка переміщається у вертикальній площині:**

**а)** підйомні вікна;

**б)** розсувні;

**в)** обертові;

**24. Раму – фрамугу встановлюють:**

**а)** у верхній частині віконної коробки;

**б)** у нижній частині нижньої коробки.