**09.04.2020**

**Предмет «Технологія паркетних робіт»**

**Група С-21**

**Тема уроку: Конструкції підлоги і їх призначення.**

Конструкції підлог залежать від типу перекриття і визначається проектом. Підлоги із паркету влаштовують по міжповерховим перекриттям або по грунту.

Міжповерхові перекриття можуть бути залізобетонними, монолітними або збірними.

В будівлях, які реконструюють або ремонтують і спорудах старої забудівлі міжповерхові перекриття можуть бути дерев’яними по дерев’яних або металевих балках.

Дерев’яні перекриття при реконструкції заміняють на залізобетонні, монолітні або збірні із плит. Але в малоповерховому будівництві, зберігають традиційну конструкцію дерев’яного міжповерхового перекриття, яке складається із дерев’яних балок, які опираються на стіни, чи колоди, щитів накату з глиняною змазкою і з осикою, дерев’яних лаг і дощатого настилу, який являється осново для підлоги.

При масовому індустріальному будівництві збірні залізобетонні перекриття виконують із плит, які можуть бути:

* пустотними і суцільними
* ребристими і корито видними.

При цьому в житловому будівництві використовують перекриття із плит розміром на кімнату.

Підлоги складаються із шарів, кожен з яких має своє функціональне призначення.

Це – покриття, прошарок, стяжка.

На першому поверсі в житлових кімнатах, прихожих і коридорах в конструкцію підлоги включено лише один шар м’яких ДВП. Різниця в конструкції підлог першого і вище лежачого поверхів тільки в кількості шарів м’яких ДВП. На другому і вище поверхах два шари укладають для кращої звукоізоляції. На першому поверсі над утепленим підвалом по теплотехнічним характеристикам цілком достатньо одного шару ДВП.

Збірну панельну стяжку влаштовують при товщині міжповерхового перекриття 100 і 120 мм. При цій стяжці паркет штучний кладуть на мастиці.

**Домашнє завдання**:

Самостійно опрацювати та закріпити викладений матеріал. Матеріал теми можете прочитати в підручнику В.Н. Дамьє – Вульфсон «Улаштування підлог із паркету і лінолеуму » п. 31 ст. 87-90

Питання для закріплення знань:

1. Чому на верхніх поверхах укладають два шари м’якого ДВП?
2. Які можуть бути стяжки?
3. Що таке прошарок?