**Дата: 09.04**

**Тема:** Техніка безпеки при роботі з монтажно-поршневим пістолетом

- Використовуючи підручник, опорний конспект та Internet ресурси опрацювати матеріал з даної теми, законспектувати  основні положення теми

До спеціальних слід віднести вимоги, пов'язані з можливим застосуванням монтажно-поршневого пістолета ПЦ-52-1 для забивання дюбелів в бетонні плити при кріпленні каркасів. До роботи з ними допускаються особи віком не молодше 20 років, з кваліфікацією не нижче IV розряду, зі стажем монтажних робіт не менше 2 років.

Перед початком таких робіт оформляється наряд-допуск і проводиться інструктаж оператора монтажно-поршневого пістолета. Слід мати на увазі, що забивати дюбеля в конструкції можна лише у разі, якщо твердість дюбеля більше твердості цих конструкцій або матеріалів.

При роботі з пістолетом оператор зобов'язаний: дотримуватися вимоги інструкції з техніки безпеки та експлуатації; застосовувати дюбеля і патрони тільки заводського виготовлення, що відповідають даному типу пістолета; працювати тільки справним пістолетом і заряджати його тільки біля місця забивання після повної підготовки до пострілу; користуватися пістолетом тільки за призначенням; при роботі на висоті прикріпити пістолет до пояса спеціальним ременем; в момент пострілу розташовувати вісь пістолета під прямим кутом до поверхні будівельної конструкції; стежити, щоб у момент пострілу рука, підтримуюча пристреливаемую деталь, знаходилась не ближче 150 мм від точки забивання дюбеля; заряджати пістолет не раніше ніж через 60 с після спуска курка; якщо пострілу не сталося, то видаляти патрони при неспрацьовуванні выбрасывателя тільки з допомогою шомпольного извлекателя. В кінці зміни невикористані патрони і очищений пістолет здають у комору на зберігання.