**Група М -2; 21.04.2020р. Тема уроку: « Організація робочого місця. Безпека**

 **праці під час фарбувальних робіт»**

**І. Інформація викладача:**

 **1. Організація робочого місця:**

**Продуктивність** праці робітника залежить і від **правильної організації** робочого місця. Кожен член бригади має заздалегідь турбуватися про підготовку робочого місця, щоб не було простоїв. Механізми, пристрої ,інструменти і матеріали на робочому місці розміщують так, щоб під час роботи не доводилось робити зайвих рухів. На робочому місці не повинно бути будівельного **сміття,** зайвих матеріалів ,які заважатимуть пересуванню робітників. Для виконання робіт на висоті потрібно встановити на робочому місці потрібні пристрої, а на них у зручних для роботи місцях – ящики для розчину або тару для малярних сумішей. Під час виконання роботи обов’язково слід дотримуватися **правил безпеки праці і виробничої санітарії.**

 Робоче місце маляра повинно бути добре освітлене і мати вентиляцію.

 **2. Безпека праці під час фарбувальних робіт:**

 Виконавець малярних робіт має знати специфічні умови умови та техніку безпеки роботи маляра. До загальних правил відносять вимоги виконання правил внутрішнього розпорядку та трудової дисципліни, обов’язкове використання індивідуальних засобів захисту, вимоги безпеки праці під час роботи на висоті.

Основними причинами травматизму під час фарбування є **неврахування** дії шкідливих факторів та **нехтування** заходами для їх попередження. Більшість фарбових сумішей, у яких розчинниками є рідини , які, виготовлені на **свинцевих** та **мідних** пігментах чи із застосуванням бензолу, - **отруйні.** Отруйні речовини потрапляють до організму людини через органи дихання, шкіру та шлунок. Під час виконання малярних робіт усередині приміщення олійними фарбами має бути забезпечена **природна** чи **штучна** **вентиляція.**

До початку роботи потрібно користуватися захисними **кремами**, **пастами.** Після роботи необхідно дотримуватися правил особистої гігієни, ретельно **вимити руки, обличчя.** **Електропроводка** в приміщеннях, де фарбують водними сумішами, на час малярних робіт **відключається**. Перед тим, як розпочати працювати з хімічними речовинами , уважно **прочитайте інструкції** до них. Перш ніж викинути ганчірки, просочені розчинниками. Їх висушують.

**3. Закріплення матеріалу; « Рішити ребус»** (відповіді записати в зошит)

**Р О П У Д Т К И Н В І Т С Ь Е З Б Е П К А В Р И Б О И Ч Н А А С І Н А І Р Я Т О Р У Т Н Й І**

**Б О В О Я К З О Е В Н В Р Е А У Х А В Н Я Н Н Е Х У ТА В Н Я Н В И С Ц Н Е И В Х**

**Е Н В И Т Я Л І Я Ц Р И П О Р Н Д А Т Ш Ч У А Н К Е И Р М А С Т П И**

**Е К Т Е Л Р П О Р В Д О А О К О Л Б Ч И Ч Я І Д В Л К Ю Е Ч Н Я Н Н С І Т У Р Ц К Ї І**