**Група МГШМ -22; 08.04.2020р. Тема уроку: « Технологічний процес оштукатурювання поверхонь поліпшеною штукатуркою»**

**І. Інформація викладача:**

**1. Оштукатурюваня поверхонь поліпшеною штукатуркою :** (Записати в зошит)

Поліпшена штукатурка складається з трьох шарів: набризку, грунту і накривки. Виконують її по маяках без додаткових виправлень .Маяки частіше влаштовують «під шнур», тобто не дотримуючись суворої вертикальності.

 Роботу виконують у такій послідовності: в приміщенні влаштовують поміст з інвентарних столиків уздовж стіни, на ньому розміщують потрібний інструмент та пристрої, а також ящики з розчином. Якщо на поверхні є нерівності, глибина яких більша за допустимі технічними умовами , їх закидають розчином , знову зрівнюють півтерками. На місцях ,що виступають, розчин зчищають.

Після підготовки поверхонь улаштовують марки і маяки. В кутах роблять по два маяки, щоб утворити лузги. На стелі виконують шари розчину. Спочатку на стелю наносять грунт, потім штукатурять верхні частини стін до рівня помосту. Накривний розчин також наносять і затирають спочатку на стелі, потім на верхній частині стін.

Після цього поміст розбирають і починають штукатурити нижні частини стін, віконні та дверні укоси. У процесі штукатурення періодично перевіряють якість шарів штукатурки контрольним правилом і шнуром з виском, виправляючи неточності. Відхилення поверхонь від вертикалі та горизонталі мають відповідати вимогам до поштукатурених поверхонь. Іноді поліпшену штукатурку називають штукатурка «під правило». ЇЇ застосовують у житлових і громадських будівлях. Товщина поліпшеної штукатурки не перевищує 15 мм.

**2. Самостійна робота; « Допустимі відхилення за виконання поліпшеної штукатурки»**

 ( скласти конспект і записати в зошит)

( Підручник «Штукатурні роботи» І І ч. А.С. Нікуліна, розділ 5.2. 8, стор. 37 )

**3. Закріплення матеріалу; « Продовжити речення»** (відповіді записати в зошит)

 + у процесі обштукатурювання якість роботи перевіряють , виправляючи…………;

 + поліпшена штукатурка складається з наступних шарів…………… ;

 + маяки влаштовують ……………. тобто не дотримуючись строгої………….;

 + в кутах роблять по два…………….. щоб утворити …………..;

 + відхилення поверхонь від ……… та горизонталі мають відповідати ………..

до поштукатурених поверхонь;

 + накривний шар накидають і затирають спочатку на………. потім на ……….;

 + якщо на поверхні є нерівності, глибина яких більша за допустимі технічними умовами, їх закидають…………який знову зрівнюють ………………..;