**Група МШ -23 ; 23.04.2020р. Тема уроку: «Вимоги до затирання штукатурки»**

**23.04. 2020р. Тема уроку: «Вимоги ДБН на загладжування**

**накривних шарів»**

**23.04.2020р. Тема уроку: « Безпека праці при загладжуванні та**

**затиранні штукатурки»**

**І. Інформація викладача:**

**1. Вимоги до затирання штукатурки:**

Після виконання третього шару штукатурки – накривного, його розрівнювання , при- ступають до затирання штукатурки. Затирання штукатурки виконують наступними способами: \* колове затирання штукатурки; \* затирання штукатурки врозгін.

**Вимоги до колового затирання штукатурки:**

\* затирати накривку потрібно після її розрівнювання;

\* затирати потрібно накривку коли вона вже не «пливе», але ще волога;

\* колові рух виконувати потрібно за годинниковою стрілкою;

\* окремі западини заповнюйте зрізаним розчином;

\*періодично зчищайте розчин з терки в ящик;

\*повторне затирання виконуйте теркою з полотном, оббитим повстю чи фетром;

\* стежте за вологістю поверхні;

\* за колового затирання сліди, залишені теркою, мають бути мінімальні таоднакові.

**Вимоги до затирання штукатурки врозгін:**

Затирання штукатурки врозгін виконують як самостійний вид затирання або відразу після колового затирання.

\* при затиранні штукатурки врозгін, якщо вона підсохла, обов’язково змочіть її водою;

\* за затирання врозгін стін заввишки **до 4 м** виконуйте затирання в два змахи: **один** зверху від стелі до помостів;  **другий** – від помостів до підлоги;

\* стежте за тим. щоб на поверхні штукатурки не було виїмок, подряпин, незатертих місць.

**2. Закріплення матеріалу; «Дайте відповіді на запитання»** (відповіді записати в зошит)

1. Що треба зробити, якщо поверхня штукатурки перед затиранням підсохла?

2. Коли беруться до затирання накривного шару?

3. Які терки застосовують для затирання поверхні ?

4. Як ви зрізатимете нерівності, що трапляються на площі затирання?

5. Під час затирання врозгін ви щільно притискатимете терку до поверхні? 6 .Чи можна затирання штукатурки врозгін використовувати як самостійний вид затирання?

7. Яке функціональне призначення затирання штукатурки врозгін?

8. Чи має бути поверхня під час затирання мокрою?

**2. Вимоги ДБН на загладжування накривних шарів:**

Існують і застосовуються два основні прийоми загладжування штукатурки гладилками. Розрівнювання та загладжування виконуються окремо. Накривку спочатку розрівнюють дерев’яним півтерком, потім використовують гладилку. На гладилку натискують силою і регулюють силу так, щоб на накривці не залишалося слідів.

**Спосіб роздільний:**

\* накривку спочатку на стінах загладжуйте у вертикальному напрямку (від підлоги до стелі). Гладилку тримають до поверхні під невеликим кутом . Це перще загладжування.

\* друге загладжування гладилкою виконуйте за горизонталлю, тобто справа наліво чи зліва направо;

**Спосіб з’єднаний:**

\* одночасно намазуйте і розрівнюйте накривковий розчин, а другий – загладжує;

\* за загладжування намагайтеся . щоб наповерхні не булораковин, вибоїн, подряпин, пропусів; сила натиску має бути **рівномірною.**

**3. Закріплення матеріалу; « Рішити криптограму»** (відповіді записати в зошит)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н | А | И | Л | В | А | Л | Ь | К | У |
| Р | К | А | К | Н | Н | О | Н | О | Р |
| И | В | З | А | Я | В | М | У | З | Д |
| А | К | Л | Г | Р | Е | А | Н | Л | І |
| Г | Л | А | Д | Т | И | П | Р | Ь | Н |
| А | Д | Ж | У | К | А | Я | М | И | Й |

**4. Безпека праці при загладжуванні та затиранні штукатурки:**

+ перед початком роботи перевіряємо справність півтерка, терок та гладилки: ручки їх повинні бути справними , добре закріпленими до полотна;

+ при затиранні поверхні , працювати потрібно в рукавичках, щоб розчин не пошкодив кожу рук;

+ при загладжуванні поверхонь , слідкувати за правильними рухами гладилки, щоб не пошкодити руки;

+ перевірте ручку гладилки. Вона має бути міцно закріплена , не мати гострих кутів, ребер. Це захистить руки від натирань, мозолей тощо;

+ категорично забороняється брати руками вапняний, цементний розчини;

+ під час роботи дотримуйтеся правильного робочого положення . Це не тільки знижує стомленність, а й значною мірою запобігає травмам;

+ встановлюйте столики без переносу, перед роботою перевірте їхню горизонтальність і стійкість при роботі на висоті;

+ ніколи не перевантажуйте помости;

+ перед початком роботи разом з майстром огляньте стан помостів і систематично стежте за ними протягом усього періоду роботи;

\* по завершенні роботи ретельно приберіть робоче місце , вимийте і протріть насухо інструмент.

**5. Закріплення матеріалу; «Рішити ребус»** (відповіді записати в зошит)

**А) три слова; Т Н О Л Е О П Т И**

**В С А В Ю Т Й Т И М О С**

**С С И Е М А Т Ч Н О**

**Б) три слова; Т Ь Р О Г О Ж Я**

**Е Л О Б О П Л Е**

**Р Н Е Н О Ч О О Н**

**В) три слова; Е О Н Ь Р Н Т С К**

**Т Н І Т П А С Т І С**

**С М Л Й С С В І Ь І Т**

**Ь**