**Група МШ -23; 17.04.2020р. Тема уроку6 « Призначення та нанесення накривки на**

 **стіни, стелі»**

 **17.04.2020р. Тема уроку: « Розрівнювання накривки. Інструменти**

 **для нанесення накривки»**

**І. Інформація викладача:**

 **1. Призначення та нанесення накривки на стіни та стелі:**

Накривка це третій шар штукатурки. ЇЇ розрівнюють напівтерками 0,75 - 1 м завдовжки хвилеподібними чи прямолінійними рухами. Після розрівнювання накривки її потрібно затерти за допомогою терки. Затирають накривку дерев’яною теркою (що складається з полотна розміром 12х19 см і знімної ручки). Полотно терки може бути оббито фетровими чи повстяними прокладками, або терками з фторопласту, пінопласту.

 Товщина шару накривкипісля її вирівнювання та затирання для всіх видівштукатурок, крім декоративної , становить не більше ніж 2 мм, для декоративної штукатурки – 7мм. Розчин для накривки повинен мати рухомість по осадці стандартного **конуса 7…8** см для розчину , який не **містить** гіпс, та **9…12 см** – для того , **що містить** гіпс. Штукатурні розчини для набризку і грунту проціджують крізь сито з чарунками 3х3 мм, а для накривки – додатково крізь сито з чарунками 1.5 х 1.5 мм. гіпс просівають крізь сито з чарунками 1х1 мм. Склад і марка розчинів для набризку та грунту залежать від складу й марки розчину накривного шару. Цементну накривку можна наносити тільк по цементному грунту та набризку , а вапняну –по вапняно –цементному. Вапняному та вапняно- гіпсовому грунту й набризку. Марка розчину для грунту – вища від марки розчину для накривки.

**2. Закріплення матеріалу; « Рішити ребус»** (відповіді записати в зошит)

 **А) три слова; К И В А Е Й З**

**Н А Р К Т Р І Т А**

  **Т Р Е И Т**

**Б) три слова; П Р А И А З**

 **Т Е В ММ А Н**

 **Н А І К Р К А**

 **Т И А Н Я**

**В) два слова; К П Р Н Ч Н**

**С Л Д Н А И З А Е Я**

**3. Інструменти для нанесення накривки та її розрівнювання:**

 Для виконання накривки застосовують такі інструменти:

 + штукатурна лопатка для розмішування сухої розчинової суміші; для приготування розчину; очистки поверхні та дозування;

 + ківш Шаульського – для накидання розчинової суміші; для дозування;

 + щітка –окамелок для змочування поверхні;

 + напівтерок - для розрівнювання шару накривки;

 + терки –для затирання накривного шару;

 + сита - для проціджування розчину.

Затирають накривку після її **розрівнювання**. Затирання здійснюється, коли шар накривки вже не «пливе»-, але ще вологий. Є два способи затирання штукатурки: **колове** та **врозгін.**Послідовність колового затирання штукатурки наступна:

\* якщо поверхня підсохла, її змочують водою за допомогою щітки –окамелка;

\* беремо терку , притискуємо її до поверхні штукатурки;

\* виконуємо колові рухи за годинниковою стрілкою; зрізуємо ребрами терки

нерівності, що трапляються на поверхні;

\* заповнюємо окремі западини зрізаним розчином.

Під час роботи натискаємо на терку сильніше там , де опуклість; слабше –там , де виїмки. У процесі затирання на ребра терки набирається зрізаний розчин. Розчин зчищаємо в з терки в інвентарний ящик для розчину або у відро. При затиранні стежимо за тим,

щоб під час затирання не було на поверхні **подряпин**, **раковин, виїмок, опуклостей** ,

**4. Закріплення матеріалу; « Рішити криптограму»** ( відповіді записати в зошит)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І | Н | Р | И | О | Л | В | Н | О | С |
| Т | С | О | Г | В | О | С | І | І | Т |
| Р | У | Т | У | Е | П | Т | Ь | П | О |
| Е | М | А | В | С | О | Е | Н | Р | Д |
| Н | Т | Н | Н | Л | І | Р | І | Я | П |
| И | П | Я | К | Д | О | В | Н | И | Н |