**Група МШ – 23; 08.04.2020р. Тема уроку: « Способи намазування розчинової суміші на**

 **стіни; соколом, кельмою, півтерком»**

 **08.04.2020р. Тема уроку: «Способи намазування розчинової суміші на**

 **стелі прямолінійними смугами: кельмою, соколом, півтерком»**

**І. Інформація викладача:**

 **1. Способи намазування суміші на стіни:** (освоїти матеріал і записати в зошит)

При намазуванні розчину **на стіни соколом** дотримуються такої технології:

 \* набираємо штукатурною лопаткою розчин на сокіл;

 \* наближаємо нижню частину сокола до стіни на відстань, рівну товщині штукатурного

 шару, а верхня частина має бути на відстані 50-100 мм;

 \* притискуємо сокіл з розчином до поверхні за допомогою штукатурної лопатки;

 \* виконуємо рух соколом знизу вгору, пересуваючи сокіл. Розчин намазується на

 поверхню;

 \* рух соколом можна виконувати прямолінійно чи хвилеподібними рухами;

 \* натискаємо лопаткою на сокіл рівномірно, при цьому одержуємо максимально

 рівну поверхню;

**2. Намазування розчину кельмою на стіни;** найчастіше застосовують за обштукатурювання сітчасто- армованих конструкцій; прийоми намазування;

 \* набираємо розчин лопаткою на сокіл;

 \* сокіл приставляємо впритул до поверхні стіни;

 \* швидким рухом тильної сторони кельми зсуваємо з сокола порцію розчину;

 \* намазуємо розчин тонким шаром;

Мазки робимо вертикальні або горизонтальні. Сокіл просуваємо за кельмою, щоб підбирати розчин, що падає: Стежимо, щоб штукатурний шар, що намазуєтьс, мав шорсткість .Це, щоб він мав добре зчеплення з наступними шарами штукатурки.

**3. Намазування розчину на стіни півтерками;** Розчин намазуємо вузькими, широкими півтерками різної довжини. Вибір півтерка залежить від виду поверхні, товщини штукатурного шару, рухливості розчину. Виконання прийомів за намазування розчину півтерком на стіни.

\* один край півтерка ложимо на ящик з розчином, а другий підтримуємо лівою рукою;

\* штукатурною лопаткою накладуємо розчин на півтерок у вигляді грядки;

\* беремо обома руками півтерок і підносимо його до поверхні стіни;

\* притискуємо поздовжній бік півтерка до стіни;

За намазування розчину на стіну півтеро рухають знизу вгору, нижньою частиною впритул до стіни. Стежимо за тим, щоб сила натиску обома руками на півтерок була однаковою, тоді смуги розчину матимуть однакову товщину, що є критерієм якості штукатурних робіт.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **А** |  | **1** |  |
| **Б** |  | **2** |  |
| **В** |  | **3** |  |
| **Г** |  | **4** |  |
| **Д** |  | **5** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **А** | **Б** | **В** | **Г** | **Д** |
|  |  |  |  |  |

**4. Закріплення матеріалу; « Встановити відповідність»:** (відповіді написати в зошит)

 **Порядок відповіді:**

**5. Робота з підручником; «намазування суміші на стелі прямолінійними смугами**

 **кельмою, соколом, півтерком»** (**скласти конспект** і записати в зошит)

( Підручник «Штукатурні роботи» А.С.Нікуліна,І ч. розділи:3.4.2; 3.4.3; 3.4.4; стор.244-252)