**16 квітня 2020 р. предмет: спеціальна технологія**

**гр. МШ-13 професія « Муляр. Штукатур» Викладач: Козиренко В.Б.**

Тема уроку: Контрольно- перевірочний урок

1. Яке повинне бути робоче місце виробника кам’яних конструкцій при муруванні глухих ділянок стін :

а) 2,5-2,6м;

б) 2,8-3,5м;

в) 1,5-1,6м?

2. На скільки годин роботи повинен бути розрахований запас цегли на

робочому місці :

а) 1-2;

б) 5-8;

в) 2-4 ?

3. Якими не повномірними цеглинами потрібно завершити стіну викладену за однорядною системою, що прилягає:

а) чвертками;

б) половинками;

в) три чвертками;

4. Через скільки рядів перевіряють якість мурування:

а) 2 ряди;

б) 3 ряди;

в) 6 рядів;

5. Що потрібно мати, щоб вимурувати умовно-декоративний рисунок:

а) профільну цеглу;

б) шаблон;

в) правило;

6.Довжину неповномірної цеглини відміряють :

а) ручкою молотка , на якій зроблені зарубки , що відповідають

довжині частки цегли ;

б) лезом молотка ;

в) складним метром?

7. Під яким кутом має бути спрямований удар молотка по цеглині :

а) 90˚;

б) 30˚;

в) 60˚ ?

8.Чи повинен муляр перед початком роботи оглянути своє робоче місце,

розташування матеріалів ?

а) так

б) ні

9. Для скількох поверхів використовують колодязне мурування зі стінами

у ¼ цеглини:

а) 1-2 поверхи;

б) 3-4 поверхи;

в) 5 поверхів;

10. Як називається цегла, яка має випуклу або вгнуту грань:

а) профільна лицьова;

б) фігурна;

в) облицювальна;

11. З чого починають мурування кожного наступного ряду :

а) з версти і забутки попереднього ;

б) з укладання цеглин тичкового ряду зовнішньої версти

мурування;

в) з ложкового другого ряду зовнішньоїверсти?

12. Кладку за однорядною системою завершують :

а) тичковими рядами;

б) ложковими рядами;

в) забуткою?

13. Яким рядом починають мурування будь-яких конструкцій з цегли:

а) ложковим;

б) тичковим;

в) ложковим зовнішньої версти ?

14. Скільки рядів заввишки мурують сходинку за багаторядною

системою :

а) 8

б) 6

в) 5?

15. З якої версти починають мурування рядів:

а) зовнішньої;

б) внутрішньої;

в) не має значиння ?

16. За якою системою перев'язування швів мурують простінки понад

1м:

а) однорядною ;

б) багаторядною;

в) трирядною?

17. Як називається геодезичний прилад для визначення відносної висоти точок:

а) теодоліт;

б) нівелір;

в) рулетка;

18. За якою системою перев’язування більшість мурують стовпи:

а) однорядна;

б) трирядна;

в) багаторядна;

19. Чим ріжуть рубероїд:

а) ножем;

б) шпателем;

20. Чи можна наносити наступний шар фарбувальної гідроізоляції , якщо попередній шар ше не висох і не затвердів?

а) ні б) так

21. Чи потрібно розщебенювати зазори між каменями ?

а) так б) ні

22. Чи повинні бути шари обклеювальної гідроізоляції щільно склеєні

між собою?

а) так б) ні

23. Чи можна застосовувати трирядну систему перев’язування швів для

кладки стін ?

а) так б) ні в) тільки простінкі

24. До яких інструментів чи пристосувань відносяться складний метр ,

рулетка , рівень :

а) до ручних інструментів ;

б) до інвентарю ;

в) контрольно-вимірювальних?

**За кожну правильну відповідь – 0,5 балів**

Відповіді надсилати на ел пошту: [vkozyrenko17@gmail.com](mailto:vkozyrenko17@gmail.com)

або вайбер 0505118386