Урок №2 05.05.2020

**Група** С-31 **професія**  Паркетник

**Майстер в/н:** Баштовий М.Г.

**Тел.** 0965983542

**Тема уроку:** Настилання штучного паркету в ялинку без фризу

**Мета уроку:** Навчити учнів правильно робити розрахунок площі підлоги без врахування фризу, розбивку приміщення та прокладку маячної ялинки при настиланні паркету без фризу.

**Матеріально-технічне забезпечення уроку:** лінійка, шнур, конусний бачок для мастики, паркетний молоток, молоток звичайний, добійник, ручна цикля, паркетно-шліфувальна машина.

Перевірка місць виробничого навчання учнів.

Перевірка присутності учнів на робочих місцях кожен день, ознайомлення з видами робіт, які виконують учні, та дотримання ними правил безпеки праці.

**ХІД УРОКУ**

**Організаційна частина:** 8.00-8.05хв

Перевірка явки учнів по журналу.

Перевірка готовності до уроку.

**Вступний інструктаж:** 8.05-8.45 хв

Повідомлення теми уроку.

Повідомлення мети уроку.

Повторити теоретичний навчальний матеріал з метою відновити знання для якісного засвоєння прийомів розкладки штучного паркету в ялинку.

Мотивація та актуалізація навчально-пізнавальної діяльності учнів. Питання по темі попередніх уроків:

1. Який інструмент використовують для розмітки шипів та провушин?
2. Як розраховують товщину шипа?
3. Для чого роблять пропил в пів риски і як його виконують при зарізані шипа чи провушин?

**Пояснення нового матеріалу** 9.30-12.00 год.

Показати та розказати учням як виконується розкладка паркетних планок. Паркетні планки поділяють на праві та ліві. Якщо дивитись на лицьовий бік то у правої паркетної планки торцевий гребінь знаходиться праворуч, а гребінь на ребрі - збоку спостерігаючого. На лівій паркетній планці в такому разі гребінь знаходиться зліва. Паркетні планки починають укладати з маячної ялинки для перших рядів настилаємого паркету. Маячну ялинку можна укладати по центральній осі приміщення або паралельно одній з довгих сторін, при цьому не порушуючи технологічний процес та безпеку праці при укладанні паркетних планок.

Перед укладанням паркетних планок на основу наносять шар мастики. Товщина шару мастики повинна бути 0,6…0,8мм. Для місцевого розрівнювання мастики користуються зубчатими шпателями з короткою ручкою. Коли все покладені всі планки маячного ряду, шнур знімають і приступають до укладки послідуючих рядів паркету. Роботу виконують аналогічно укладці планок маячної ялинки. Після закінчення укладки всіх рядів в приміщенні необхідно закінчити підлогу у торцевих стін де з’являються не заповненні паркетом трикутники. Ці місця заповнюють із розрізаного по діагоналі квадрату, набраного насухо з планок паркету того ж розміру

**Закріплення матеріалу** 12.20-13.30 год

**Контрольні запитання учням:**

1. Які документи по безпеці праці повинні бути на виробництві?
2. Як з точки зору безпеки праці повинна бути організована праця паркетників?
3. Назвіть основні конструктивні схеми підлоги зі штучного паркету.
4. Опишіть конструктивні шари покриття підлоги зі штучного паркету.
5. Розкажіть про порядок підготовки основи під устрій підлоги зі штучного паркету.

**Домашнє завдання:** В.М. Дам’є-Вульфсон «Устрій підлог з паркету»

П.33. Настилання паркету в ялинку без фризу.