Урок №4 18.05.2020

**Група** С-31 **професія**  Паркетник

**Майстер в/н:** Баштовий М.Г.

**Тел.** 0965983542

**Тема уроку:** Влаштування підстилкового шару під паркет с мастики

**Мета уроку:** Навчити учнів правильно готовити мастику та основу

**Матеріально-технічне забезпечення уроку:** лінійка, шнур, конусний бачок для мастики, паркетний молоток, ручна цикля

Перевірка місць виробничого навчання учнів.

Перевірка присутності учнів на робочих місцях кожен день, ознайомлення з видами робіт, які виконують учні, та дотримання ними правил безпеки праці.

**ХІД УРОКУ**

**Організаційна частина:** 8.00-8.05хв

Перевірка явки учнів по журналу.

Перевірка готовності до уроку.

**Вступний інструктаж:** 8.05-8.45 хв

Повідомлення теми уроку.

Повідомлення мети уроку.

Повторити теоретичний навчальний матеріал з метою відновити знання для якісного засвоєння прийомів влаштування підстилкового шару під паркет.

Мотивація та актуалізація навчально-пізнавальної діяльності учнів. Питання по темі попередніх уроків:

1. Які конструктивні особливості паркетних дошок?
2. Що з себе представляє художній паркет?
3. Які види паркету використовують на будівництві?

**Пояснення нового матеріалу** 9.30-12.00 год.

Показати та розказати учням, як виконується підготовка основи для укладання паркету по залізобетонній плиті. Поверхня основи не повинна мати бугрів та раковин. До бетонної стяжки паркетні планки кріплять за допомогою мастики. Мастика представляє собою суміш бітума з наповнювачем який придає мастиці пружність.

При настиланні маячної ялинки(перших двох рядів) паркетні планки виставляють парами, навпроти укладаємих рядів. Горизонтальність поверхні перевіряють двометровою рейкою на яку встановлюють рівень. Просвіти між стяжкою і рейкою повинні бути не більше 2мм.

Ґрунтують стяжку розчином бітума та керосину відповідно 1:2. При цьому забороняється користуватися відкритим вогнем. Нанесення ґрунтовки, розлив гарячого бітума на основу і настилання ДСП повинні робитися в захисних окулярах та рукавицях. Плити ДСП клеять до основи на гарячій мастиці, на плитах не повинно бути сколів і розбитих кромок. Вологість плит повинна бути не менше 12%. Плити спочатку укладають на основу насухо з зазором 6мм. Після чого поступово піднімають плити та наносять на основу мастику і обережно укладають на місце не порушуючи правил безпеки праці. Після укладання ДСП виступившу в швах мастику зчищають скребками. По укладеному ДСП настилають паркетні планки. Малюнок покриття паркетної підлоги передбачається в проекті.

**Закріплення матеріалу** 12.20-13.30 год

**Контрольні запитання учням:**

1. Розкажіть про устрій основи під паркетну підлогу.
2. Які мастики використовують при укладанні паркетних підлог?
3. Які вимоги застосовують до якості паркетних підлог?
4. Дайте характеристику мастикам на основі полімерів. Де вони застосовуються?
5. Які вимоги до якості паркетних планок?
6. Назвіть конструктивні особливості паркетних дошок?
7. Дайте характеристику художнього паркету?

**Домашнє завдання:** В.М. Дам’є-Вульфсон «Устрій підлог з паркету»

П.32 Підготовка основи