Урок №6 19.05.2020

**Група** С-31 **професія**  Паркетник

**Майстер в/н:** Баштовий М.Г.

**Тел.** 0965983542

**Тема уроку:** Настилання штучного паркету по дерев’яній основі

**Мета уроку:** Навчити учнів правильно робити розрахунок площі підлоги, розрахунок маячної ялинки по шнурку.

**Матеріально-технічне забезпечення уроку:** лінійка, шнур, паркетний молоток, молоток звичайний, добійник, паркетка електрична, електролобзик.

Перевірка місць виробничого навчання учнів.

Перевірка присутності учнів на робочих місцях кожен день, ознайомлення з видами робіт, які виконують учні, та дотримання ними правил безпеки праці.

**ХІД УРОКУ**

**Організаційна частина:** 8.00-8.05хв

Перевірка явки учнів по журналу.

Перевірка готовності до уроку.

**Вступний інструктаж:** 8.05-8.45 хв

Повідомлення теми уроку.

Повідомлення мети уроку.

Повторити теоретичний навчальний матеріал з метою відновити знання для якісного засвоєння прийомів настилання маячної ялинки (перших двох рядів)

Мотивація та актуалізація навчально-пізнавальної діяльності учнів. Питання по темі попередніх уроків:

1. Опишіть конструктивні шари покриття підлоги зі штучного паркету?
2. Розкажіть про порядок підготовки основи під устрій підлоги зі штучного паркету?
3. Які документи по безпеці праці повинні бути на виробництві?

**Пояснення нового матеріалу** 9.30-12.00 год.

Показати та розказати учням як виконується устрій підлоги зі штучного паркету по дерев’яній основі.

Спочатку прибирають підлогу від пилу, перевіряють горизонтальність дощатої підлоги за допомогою рівня та двометрової рейки. Укладання паркету починають з маячної ялинки по шнуру. В роботі повинно приймати участь два паркетника. Один розкладає по ходу роботи, а другий укладає паркетні планки рухаючись вперед, цвяхи забивають в нижню щоку паза. Шляпки цвяхів притупляють за допомогою добійника, щоб вони не заважали щільному входу гребня наступної планки в паз попередній. Кожну планку прибивають трьома цвяхами. Перед забивкою цвяхів, кожну планку щільно забивають паркетним молотком до раніше вкладених планок. Розкладають паркетні планки завжди гребнем в бік укладеного паркету. В торці прилягаючого до фризу ряду цвяхи не забивають. Крайні планки зрізають паркеткою по лінії фризу нанесеній олівцем на укладений ряд. Планки фризових рядів закріпляють, як і крайні ряди біля стін при без фризовому настиланні, тільки 1..2 цвяхами. Зазор між паркетом та стіною повинен бути 10..15 мм, та в подальшому його перекривають плінтусом. Паркет по дерев’яній основі можна настилати будь якими малюнками, які використовують при настиланні паркету на мастиці.

**Закріплення матеріалу** 12.20-13.30 год

**Контрольні запитання учням:**

1. Як укладають паркетні дошки по лагам?
2. З яких порід матеріалу виготовляють паркетні планки?
3. Для яких цілей розробляють план настилання штучного паркету?
4. На якому верстаті виготовляють паз та гребінь?
5. Якими фрезами ми вибираємо паз та гребінь?
6. Якої конфігурації бувають плінтуса?
7. З яких порід деревини виготовляють плінтуса?
8. Розкажіть про порядок укладання штучного паркету в прямий ряд?

**Домашнє завдання:** В.М. Дам’є-Вульфсон «Устрій підлог з паркету» П.35