**Група МГШМ – 22; (1 урок)**

**20.05.2020р. Тема уроку: «Вимоги ДБН до якості поліпшеної штукатурки»**

**І. Інформація викладача:**

**1.Вимоги до якості поліпшеної штукатурки:**

При виконанні поліпшеної штукатурки повністю обштукатурюють стелю. Верх стін обштукатурюють до риштування, виконують падугу, накидають накривку, загладжують чи затирають стіни. потім обштукатурюють нижні частини стін. Потім обробляють віконні прорізи. У процесі обштукатурювання якість роботи перевіряють , виправляючи неточності Щоб не було великих відхилень на стінах з віконними прорізами, стіни провішують, улаштовують маяки, до них прикладають правило, відміряють від нього відстань, що дорівнює ширині укосів, і на цій відстані закріплюють віконні коробки. Це забезпечить точну ширину укосів. Угорі коробки на одній стіні мають бути на одному рівні.

**Не допускаються:**

\* тріщини, пагорбки, раковини, дутики, пропуски, патьоки розчину, плями, висоли,

сліди затирального інструменту;

\* відшарування штукатурки від поверхні.

**2. Користуючись мережею інтернет скласти конспект уроку за темою: « Допустимі відхилення за виконання поліпшеної штукатурки»**

Час виконання: **21.05.2020р. до 10.00 год.**