**Дата проведення уроку:** 22.05.2020 року.

**Професія**-монтажник гіпсокартонних конструкцій.

**Група**-МГШМ-12.

**Майстер виробничого навчання** Кіяшко О.М., **ел.пошта**: ekiasko53@gmail.com

**УРОК № 28**

**Назва навчального модуля МГК 3.4:** «Улаштування підшивних стель».

**Складовий навчальний модуль 3.4.1:** «Улаштування підшивних стель».

**Тема уроку:** Влаштування швів підшивних стель.

**Мета уроку: навчальна**-формування знань, вмінь учнів при влаштуванні швів

 підшивних стель.

**Дидактичне забезпечення уроку:** завдання №1, завдання №2.

**СТРУКТУРА УРОКУ:**

 **1. Повторення пройденого матеріалу: 800-930.**

 Письмово в зошиті дайте відповіді на питання та надіслати їх **22.05.2020 року до**

 **0930 год. на ел.пошту:** ekiasko53@gmail.com

***ЗАВДАННЯ №1***

***Допишіть речення (вставте пропущенні слова):***

1. Розмітку стелі виконують так само, як і при влаштуванні конструкції D211 разом з \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
2. Закріпити каркас через \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дюбель-цвяхами з відстанями між брусками 300 мм.
3. Приготувати клей «Стиропорклебер» і нанести його на декоративну полістирольну плиту \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_шпателем.
4. Приклеїти плити, починаючи від центру у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ напрямках.

***Загальна кількість балів за завдання №1- 4,0 б.***

 **2.** Пояснення нового матеріалу:

 **а)** ***інструктаж з охорони праці і безпеки життєдіяльності*:**

 - повинні працювати в спецодязі (головне вбрання, взуття на гумовій подошві,

 рукавиці, комбінезон, сорочка з довгим рукавом);

 - засоби індивідуального захисту;

 - інструменти, пристрої, інвентар, обладнання –в справному стані;

 **б)** ***організація робочого місця:***

 ***-*** на робочому місці не повинно бути будівельного сміття, зайвих інструментів і

 матеріалів.

 - Інструменти розташовують так, щоб не доводилось робити зайвих рухів.

 - Помости розташовують так, щоб можна було виконати більший обсяг робіт;

 **в) *опис технологічного процесу:*** якщо при улаштуванні обшивки стелі шви повинні бути видимі, то улаштовують дерев’яний каркас рамної конструкції, на якому можна закріпити кожну плиту окремо. Ширина брусків каркасу в зоні шва повинна складати не менше 48 мм (плюс задана ширина шва). Плити слід встановлювати, витримуючи ширину швів і розташування їх по одній прямій. При монтажі плит з перемінною перфорацією рекомендується також улаштовувати дерев’яний рамний каркас. Такі стелі утворюють єдине по всій площині приміщення «дзеркало» з визначеним малюнком перфорації.



Улаштування видимого шва між ГКП підшивної стелі:

1 - брусок рамного каркасу; 2 - видимий шов.

**3. Закріплення нового матеріалу: 1200-1330.**

 - відповісти письмово в зошиті на питання та надіслати відповіді **22.05.2020 року**

 **до 1330 год. на ел.пошту:** ekiasko53@gmail.com

**Завдання №2**

1. Що необхідно влаштувати при обшивки стелі з видимими швами? **(1, 0 б)**.
2. Яка повинна бути ширина брусків каркасу в зоні шва?  **(1,0 б)**.

***Загальна кількість балів за завдання №2 – 2,0 б.***

**4.Домашнє завдання:** законспектувати тему в зошиті, відповіді на завдання №1,

 завдання №2 надіслати **22.05.2020 р. до 1330**на електронну пошту вище вказану.