Урок №9 22.05.2020

**Група** С-31 **професія**  Паркетник

**Майстер в/н:** Баштовий М.Г.

**Тел.** 0965983542

**Тема уроку:** Настилання штучного паркету різними малюнками

**Мета уроку:** Навчити учнів правильно робити розрахунок площі підлоги

**Матеріально-технічне забезпечення уроку:** лінійка, шнур, паркетний молоток, молоток звичайний, добійник, паркетка електрична, електролобзик.

Перевірка місць виробничого навчання учнів.

Перевірка присутності учнів на робочих місцях кожен день, ознайомлення з видами робіт, які виконують учні, та дотримання ними правил безпеки праці.

**ХІД УРОКУ**

**Організаційна частина:** 8.00-8.05хв

Перевірка явки учнів по журналу.

Перевірка готовності до уроку.

**Вступний інструктаж:** 8.05-8.45 хв

Повідомлення теми уроку.

Повідомлення мети уроку.

Повторити теоретичний навчальний матеріал з метою відновити знання для якісного засвоєння прийомів підготовки приміщення для настилання паркету.

Мотивація та актуалізація навчально-пізнавальної діяльності учнів. Питання по темі попередніх уроків:

1. Розкажіть про порядок укладання штучного паркету по дерев’яній основі.
2. З яких порід деревини виготовляють паркетні планки?
3. Як укладають паркетні дошки по лагам?

**Пояснення нового матеріалу** 9.30-12.00 год.

Показати та розказати учням як виконується розкладка паркетних планок. Паркетні планки поділяють на праві та ліві. Якщо дивитися на лицьовий бік то у правої планки торцевий гребінь знаходиться праворуч, а гребінь на ребрі – з боку спостерігаючого, на лівій планці в такому разі гребінь знаходиться зліва.

Прямий квадрат складають з планок укладаємих поперемінно паралельно та перпендикулярно стінам приміщення. Планки одного розміру підбирають так щоб в ряду вкладалося ціле число квадратів. Та коли планки одного розміру не складають ціле число квадратів, то для крайніх рядів можна використовувати планки других розмірів. Перший елемент підлоги – маячний ряд який розкладають поперек приміщення. Вибір місця маячного ряду залежить від конфігурації приміщення. В приміщеннях, близьких по плану до квадрата, маячний ряд укладають поперек приміщення в найбільш віддаленій від дверей стіни. Маячний ряд, як і при других малюнках паркету, розкладають по шнуру при цьому біля стін залишають зазор шириною 10..15мм. Прямий квадрат, як правило виконують без фризу. Послідовність укладки така як при настиланні підлоги в ялинку.

**Закріплення матеріалу** 12.20-13.30 год

**Контрольні запитання учням:**

1. Які види паркету застосовують в будівництві?
2. Які вимоги до якості паркетних планок?
3. Дайте характеристику художньому паркету
4. Назвіть конструктивні особливості паркетних дошок.
5. Розкажіть про порядок підготовки основи під устрій підлоги зі штучного паркету?
6. Як ремонтують покриття зі штучного паркету?
7. Розкажіть про укладання штучного паркету прямими квадратами?
8. Як укладають паркет по дерев’яній основі?

**Домашнє завдання:** В.М. Дам’є-Вульфсон «Устрій підлог з паркету»