**Група М -2;**

**04.05.2020р. Тема уроку: «Дефекти шпалерних робіт та способи їх усунення.**

 **Вимоги до якості шпалерних робіт»**

**І. Інформація викладача:**

**1. Дефекти шпалерних робіт:**

Під час наклеювання шпалер на поверхні не допускаються: пузирі; здуття; зморшки; пропуски; доклеювання; відшарування шпалер; перекіс полотнища за вертикаллю; розташування кромок полотнищ внапуск у бік вікон; несуміщення кольорів і відтінків окремих полотнищ ; нещільне примикання шпалер до укосів прорізів.

**Самостійна робота: «Дефекти шпалерних робіт**» - виконати в зошиті за планом:

 \* назва дефекту шпалерних робіт;

 \* причини виникнення дефекту;

 \* способи усунення дефекту.

Підручник **«Малярні роботи**» А.С.Нікуліна **ІІ ч**. розділ **4.7.7. стор. 214- 215;**

 **2. Основні показники якості шпалерних робіт:**

Щоб оцінити якість шпалерних робіт, фактичні відхилення необхідно порівняти з нормативними допусками СНіП. Якщо відхилення перевищують нормативні допуски, то виконану роботу переробляють. Шпалерні роботи оцінюють після повного висихання поверхонь , обклеєних шпалерами. Під час приймання робіт перевіряється відповідність зразкам, зазначеним у проекті чи затвердженим технічним наглядом замовника.

|  |  |
| --- | --- |
|  **Показники** |  **Оцінка якості робіт** |
|  Відмінно |  Добре |  Брак |
| 1. Розташування швів | У бік світла |  У бік світла | Проти світла |
| 2. Просвіти між сусідніми полотнищами |  Не допускаються |  Не допускаються | Просвіт понад 0,5 мм |
| 3.Зморшки, здутини, порушення малюнка, плями від клейстеру |  Не допускаються |  Не допускаються |  Є |
| 4. Несуміщення малюнка і забарвлення сусідніх полотнищ |  Не допускається | Малозамітні розбіжності в 1, 2 випадках, які не перевищу – ють мм0,5 |  Значно помітні розбіжності |

**3. Закріплення матеріалу; « Встановити відповідність»** ( відповіді записати в зошит)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А | **Відклеювання полотнищ найчастіше спостерігають**  | 1 | **неакуратному їх розгладжуванні під час обклеювання.** |
| Б | **Здутини і зморшки виникають при повільному або нерівномір- ному висиханн шпалер, а також** | 2 | **біля карнизів, плінтусів і наличників** |
| В | **Шпалерні роботи оцінюють після повного висихання** | **3** | **допуски, то виконану роботу переробляють** |
| Г | **Під час приймання робіт перевіряється відповідність зразкам, зазначеним у проекті** | 4 | **поверхонь, обклеєних шпалерами** |
| Д | **Якщо відхилення перевищують нормативні** | 5 | **чи затвердженим технічним наглядом замовника** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А |  Б |  В |  Г |  Д |
|  |  |  |  |  |

 **Порядок відповіді:**