**19.05.2020**

**Предмет «Технологія столярних робіт»**

**Група С-11**

**Тема уроку : Ремонт столярної перегородки, стінових панелей, вбудованих меблів, тамбуру.**

**І. Ремонт дерев’яних перегородок**, обштукатурених або обшитих великорозмірними листами включає:

* вирівнювання і укріплення дефектних перегородок;
* заміна пошкоджених або зношених елементів;
* ущільнення розсохлих дощок або рейок;
* заміна зношених перегородок новими;
* перенесення перегородок обумовлене змінами планування приміщення.

Для заміни дефектної дерев’яної перегородки новою, видаляють штукатурку або великорозмірні листи і пошкоджені елементи замінюють новими.

При дефекті нижнього кінця стояка перегородки, його відпилюють заміняють вставкою з’єднаною в пів дерева із залишеною частиною стояка.

Якщо з’являється тріщина між стіною і перегородкою, то в стінах біля перегородки зверху, знизу і посередині, просвердлюють отвори в які забивають проантисептовані чіпи. У чіпи забивають глухарі (для кріплення перегородки).

**ІІ. Ремонт стінових панелей включає:**

* заміна пошкоджених або зношених елементів;
* ущільнення розсохлих рейок (при реєчних панелях, які з’єднуються в пазі, гребінь або в четверть);
* ущільнення з’єднань брусків обв’язки між собою, та обв’язки з фільонкою - при фільончастих панелях;
* ремонт облицювання в щитових панелях – відклеюється;
* ремонт плінтусу.

**ІІІ. Ремонт вбудованих меблів включає:**

* в дверях місця кріплення петель шурупами послаблені, внаслідок чого петлі не щільно сидять у гніздах;
* двері перекосилися;
* вийшли з ладу засувки, ручки дверей, замки;
* ремонт полиць або під поличних брусків, чи полице тримачів;
* ремонт вузлів з’єднань елементів шафи;
* відклеюється облицювання щитових дверей шафи.

**ІV. Ремонт тамбурів**

Так як основні елементи тамбурів:

* двоє дверей;
* бокові стіни;
* стеля;

то там можуть виникнути ті ж дефекти, які виникають при ремонті дверей фільончастих, стінових панелей та стель.

**Домашнє завдання:**

* Вам необхідно самостійно послідовно описати, які можуть виникнути дефекти і як їх усунути - при ремонті тамбурів.
* Ремонт перегородок підручник В.І.Кошман «Спеціальна технологія столярних, теслярських і паркетних робіт» §243 ст. 372, 373.