Урок №1 12.05.2020

**Група** С-21 **професія**  Столяр - будівельний

**Майстер в/н:** Баштовий М.Г.

**Тел.** 0965983542

**Тема уроку:** Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на виробництві

**Мета уроку:** Навчити та ознайомити учнів як правильно користуватися ручним та електрифікованим інструментом, засобами індивідуального захисту

**Тип заняття:** формування умінь і навичок

Перевірка присутності учнів на робочих місцях кожен день, ознайомлення з видами робіт, які виконують учні, та дотримання ними правил техніки безпеки.

**ХІД УРОКУ**

**Організаційна частина:** 8.00-8.05хв

Перевірка явки учнів по журналу.

Перевірка готовності до уроку.

**Вступний інструктаж:** 8.05-8.45 хв

Повідомлення теми уроку.

Повідомлення мети уроку.

Провести з учнями бесіду про безпечну працю при роботі електрифікованим інструментом. Необхідно виконувати вимоги безпечної праці та пожежної безпеки на основі СНіП III-4-80 «Безпека праці на підприємстві». Учні які не пройшли навчання і не склали іспити по безпеці праці, до роботи не допускаються. Знання техніки безпеки періодично перевіряє спеціальна комісія та майстер в/н. Результати перевірки оформляють записом в журналі реєстрації.

Перед початком робіт перевіряють справність електроінструменту, надійність ізоляції. Ріжучі частини інструментів повинні бути закриті. Електроенергію до робочих місця подають ізольованими проводами. Після включення електроінструмент спочатку перевіряють на холостому ході. Не потрібно допускати перевантаження двигуна, а при нагріванні корпусу роботу призупиняють. В перерві в роботі електроінструмент повинен бути відключеним. Деревообробні верстати повинні мати пускові пристрої. Ріжучі частини верстатів повинні бути гостро загострені і правильно виставлені. Верстати повинні мати направляючі пристосування – лінійки, шаблони; фугувальні, поздовжні верстати – товкачами для обробки коротких заготівок. Робоче місце та верстат треба постійно прибирати від обрізків, стружки та тирси.

Верстати повинні бути заземлені, проводка повинна бути в ізольованій гофрі. Інструменти, мастила зберігати в металічних ящиках. Дерев’яні ручки ручних інструментів повинні бути виготовлені з деревини твердих порід в’язкої текстури. Робочі частини інструментів не повинні мати тріщин та сколів. Заточувати інструмент слід на електроточилі не порушуючи правил безпеки праці.

Освітлення робочих місць в майстернях повинно бути рівномірним і повністю відповідати нормативам стандартів.

**Контрольні запитання учням:**

1. Які документи по безпеці праці повинні бути виробництві?
2. Як точки зору безпеки праці повинна бути організована праця столяра на обладнанні?
3. Хто може бути допущеним до роботи на верстатах?
4. Для чого потрібен захисний одяг?
5. Який інструмент відноситься до нажимних та ріжучих?
6. Чому забороняється на виробництві розводити відкритий вогонь?

**Домашнє завдання:** А.І. Покровський «Столярно – плотничні роботи» п.62