Урок №1 12.05.2020

**Група** С-31 **професія**  Паркетник

**Майстер в/н:** Баштовий М.Г.

**Тел.** 0965983542

**Тема уроку:** Ознайомлення з підприємством, інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на підприємстві

**Мета уроку:** Навчити учнів як правильно користуватися засобами індивідуального захисту

**Тип заняття:** формування умінь і навичок

Перевірка присутності учнів на робочих місцях кожен день, ознайомлення з видами робіт, які виконують учні, та дотримання ними правил техніки безпеки.

**ХІД УРОКУ**

**Організаційна частина:** 8.00-8.05хв

Перевірка явки учнів по журналу.

Перевірка готовності до уроку.

**Вступний інструктаж:** 8.05-8.45 хв

Повідомлення теми уроку.

Повідомлення мети уроку.

Провести з учнями бесіду про безпечну роботу при настиланні паркетних підлог. При настиланні підлог з паркету необхідно виконувати вимоги безпечної праці та пожежної безпеки на основі СНіП III-4-80 «Техніка безпеки на підприємстві». На робочих місцях повинні бути організовані безпечні умови роботи. Учні які не пройшли навчання і не склали іспити по техніці безпеки до роботи не допускаються. Знання техніки безпеки періодично перевіряє комісія. Результати перевірки оформляють записом в журналі реєстрації. Приміщення де працюють з використанням мастик та полімерів облаштовують приточно-витяжною вентиляцією. Верстати повинні бути заземлені, проводка повинна бути в ізоляційній гофри. Інструменти, змащувальні матеріали зберігають в металевих ящиках. Дерев’яні ручки ручних інструментів повинні бути виготовленні з деревини твердих порід в’язкої породи. Робочі частини інструментів не повинні мати тріщини та сколів. Заточувати інструмент слід на електроточилі не порушуючи правил техніки безпеки.

Необхідно обережно виконувати роботу з клеями КН-2 і КН-3, які являються легкозаймистими, до роботи з ними допускаються робочі які пройшли інструктаж. Указані клеї слід зберігати в спеціальних місцях не ближче 50м від джерела вогню. Складські приміщення мають бути облаштовані вогнегасниками та іншими протипожежними засобами. В місцях виконання робіт повинно бути вивішено плакат з написами: «Вогненебезпечно» , « Не палити». По закінченні робіт, робоче місце приводять у порядок, прибирають інструменти, вимикають електропостачання до верстатів.

**Контрольні запитання учням:**

1. Які документи по техніці безпеки повинні бути на виробництві?
2. Як з точки зору техніки безпеки повинна бути організована праця паркетників?
3. Хто може бути допущенним до роботи з електроінструментом?
4. Що таке захисний одяг?
5. Чому забороняється на виробництві розводити відкритий вогонь?

**Домашнє завдання:** Є.М. Лінде. «Устрій підлог з паркету»