Урок №3 06.05.2020

**Група** С-31 **професія**  Паркетник

**Майстер в/н:** Баштовий М.Г.

**Тел.** 0965983542

**Тема уроку:** Настилання паркетних дошок та щитів на клеях та мастиках

**Мета уроку:** Навчити учнів правильно виставляти лаги та їх закріплення, як потрібно набирати паркетні дошки в пакет.

**Матеріально-технічне забезпечення уроку:** лінійка, шнур, клинові притиски, паркетний молоток, паркетка електрична з пильним диском, добійник, саморізи.

Перевірка місць виробничого навчання учнів.

Перевірка присутності учнів на робочих місцях кожен день, ознайомлення з видами робіт, які виконують учні, та дотримання ними правил безпеки праці.

**ХІД УРОКУ**

**Організаційна частина:** 8.00-8.05хв

Перевірка явки учнів по журналу.

Перевірка готовності до уроку.

**Вступний інструктаж:** 8.05-8.45 хв

Повідомлення теми уроку.

Повідомлення мети уроку.

Повторити теоретичний навчальний матеріал з метою відновити знання для якісного засвоєння прийомів розкладки та вивірки штучного паркету в ялинку.

Мотивація та актуалізація навчально-пізнавальної діяльності учнів. Питання по темі попередніх уроків:

1. Опишіть конструктивні шари покриття підлоги зі штучного паркету.
2. Розкажіть про порядок підготовки основи під устрій підлоги зі штучного паркету.
3. Яким малюнками укладають штучний паркет?

**Пояснення нового матеріалу** 9.30-12.00 год.

Показати та розказати учням як настилають паркетну підлогу із дошок. В приміщеннях де починають настилання підлоги із паркетних дошок, повинні бути закінчені всі роботи. Укладання підлоги із паркетних дошок роблять по пісочній основі. Для з’єднання між собою дошки мають показати гребінь. Підлогу з таких дошок виконують по лагам, які вкладають по шару піску на перекритті. Потім за допомогою рейки 2м та рівня, лаги вирівнюють, а проміжки між ними заповнюють піском.

Поперек лаг розкладають паркетні дошки, щільно обжимаються за допомогою скоби. Не порушуючи технологічний процес та безпечні умови праці. Кріплять паркетні дошки до лаг саморізами в паз під кутом, притуплюючи шляпки за допомогою шуруповерта. Між насланою паркетною підлогою та стіною, залишають зазор шириною 10мм. Після закінчення настилання підлоги в зазори біля стін вставляють клинці та розпори для щільного з’єднання підлоги. Клинці та розпори прибирають після закріплення дошок, а зазори між стіною та підлогою перекриваються плінтусами.

**Закріплення матеріалу** 12.20-13.30 год

**Контрольні запитання учням:**

1. Назвіть основні розміри паркетних дошок та щитів.
2. Чим відрізняються паркетні дошки від щитів?
3. Для чого потрібні плінтуса та яке їх призначення?
4. Які бувають типи паркетних дошок і паркетних щитів?
5. Які основні правила зберігання виробів з паркету на будівельних об’єктах?
6. Для чого розробляють план настилання штучного паркету?

**Домашнє завдання:** В.М. Дам’є-Вульфсон «Устрій підлог з паркету»