Урок №4 07.05.2020

**Група** С-31 **професія**  Паркетник

**Майстер в/н:** Баштовий М.Г.

**Тел.** 0965983542

**Тема уроку:** Кріплення плінтусів та виконання операцій остаточного опорядження

**Мета уроку:** Навчити учнів правильно прирізати плінтус по кутам, циклювати та шліфувати паркетні дошки та щити

**Матеріально-технічне забезпечення уроку:** лінійка, шуруповерт, паркетний молоток, паркетка електрична з пильним диском, добійник, саморізи, шліфувальна машинка, цикля, електролобзик.

Перевірка місць виробничого навчання учнів.

Перевірка присутності учнів на робочих місцях кожен день, ознайомлення з видами робіт, які виконують учні, та дотримання ними правил безпеки праці.

**ХІД УРОКУ**

**Організаційна частина:** 8.00-8.05хв

Перевірка явки учнів по журналу.

Перевірка готовності до уроку.

**Вступний інструктаж:** 8.05-8.45 хв

Повідомлення теми уроку.

Повідомлення мети уроку.

Повторити теоретичний навчальний матеріал з метою відновити знання для якісного засвоєння прийомів укладки підлоги з паркетних дошок, вирівнювання лаг за допомогою рейки та рівня.

Мотивація та актуалізація навчально-пізнавальної діяльності учнів. Питання по темі попередніх уроків:

1. Для чого розроблюють план настилання штучного паркету?
2. Які основні правила зберігання виробів з паркету на будівельних об’єктах?
3. Назвіть основні розміри паркетних дошок та щитів.

**Пояснення нового матеріалу** 9.30-12.00 год.

Показати та розказати учням як можна кріпити та розкладати плінтус в приміщенні по периметру. Плінтус перекриває зазори біля стін, захищаючі стіни від забруднення при прибиранні приміщення. Звичайні дерев’яні плінтуса бувають різної конфігурації та розмірів. Їх виготовляють з деревини твердих порід та хвойних. Соснові плінтуса повинні бути поґрунтовані базою.

Прикріпляють плінтуса тільки по одному елементу конструкції – до паркету чи стіни. При цьому плінтус притискають і до паркету і до стіни та кріплять саморізами з потаєм до стіни, не порушуючи правил безпеки праці. З’єднання плінтусу по кутам виконується під кутом 45°. Для кріплення плінтусів в стіні просвердлюють отвори в які забивають швидкий монтаж. Плінтус встановлюють по периметру приміщення, в тому числі і під радіатором нагріву. Опорядження паркетних підлог полягає в їхньому циклюванні та шліфуванні. Для циклювання паркетних підлог застосовують паркетно – циклювальну машину та ручні циклі. При циклюванні машину переміщають паралельними проходами.

**Закріплення матеріалу** 12.20-13.30 год

**Контрольні запитання учням:**

1. Чим прикріпляють до паркету плінтус?
2. На якій відстані прикріплюють швидкий монтаж і бобишки?
3. Якої конфігурації бувають плінтуса?
4. З яких порід деревини виготовлюють плінтуса?
5. Під яким кутом прирізають плінтус?
6. Які мастики використовують при настиланні паркетних підлог?
7. Як укладають паркетні дошки по лагам?
8. Розкажіть про порядок укладання штучного паркету в прямий ряд?

**Домашнє завдання:** В.М. Дам’є-Вульфсон «Устрій підлог з паркету»

П.41 Кріплення плінтусів