Урок №5 08.05.2020

**Група** С-31 **професія**  Паркетник

**Майстер в/н:** Баштовий М.Г.

**Тел.** 0965983542

**Тема уроку:** Заміна окремих паркетних планок, дошок, елементів дошок.

**Мета уроку:** Навчити учнів правильно розбирати паркет не пошкоджуючи цілий паркет, маркувати ті деталі які ремонтують або замінюють.

**Матеріально-технічне забезпечення уроку:** шуруповерт, паркетний молоток, добійник, саморізи, шліфувальна машинка, цикля, електролобзик, ножівка, деревообробні верстати.

Перевірка місць виробничого навчання учнів.

Перевірка присутності учнів на робочих місцях кожен день, ознайомлення з видами робіт, які виконують учні, та дотримання ними правил безпеки праці.

**ХІД УРОКУ**

**Організаційна частина:** 8.00-8.05хв

Перевірка явки учнів по журналу.

Перевірка готовності до уроку.

**Вступний інструктаж:** 8.05-8.45 хв

Повідомлення теми уроку.

Повідомлення мети уроку.

Повторити теоретичний навчальний матеріал з метою відновити знання для якісного засвоєння прийомів закріплення плінтусу, зарізання за допомогою шаблонного ящика (стусла) під кутом 45°, розкладки плінтуса по периметру приміщення.

Мотивація та актуалізація навчально-пізнавальної діяльності учнів. Питання по темі попередніх уроків:

1. Чим прикріплюють до паркету плінтус?
2. Якої конфігурації бувають плінтуса?
3. З яких порід деревини виготовляють плінтуса?

**Пояснення нового матеріалу** 9.30-12.00 год.

Показати та розказати учням як робити ремонт паркету, тобто заміну деталей пошкоджених при використанні. Після огляду пошкоджених паркетних планок, або дошок. Робимо розмітку місця яке пошкоджено, потім вирізаємо або вирубуємо стамескою по лініям розмітки. Не порушуючи правила безпеки праці. Вирізаємо по волокнам паркетні планки електролобзиком які потрібно замінити. Нові паркетні планки або дошки укладають після зняття гребня з планки, тому що гребінь не дозволить покласти її на місто. Паркетні планки слід підбирати з тієї ж породи що і попередні. Планки підганяють за розміром щільно, після чого змащують клеєм планку та саме місце укладки. Планку укладають на місце та притискають щільно, прибирають клей який виступив. Після висихання шліфують, підбирають морилку та лак за кольором та фарбують.

**Закріплення матеріалу** 12.20-13.30 год

**Контрольні запитання учням:**

1. Яка повинна бути вологість деревини для виготовлення паркетних планок?
2. Який порядок ремонту паркету?
3. Яка послідовність часткового ремонту паркетних підлог?
4. Назвіть основні конструктивні особливості підлог зі штучного паркету?
5. Опишіть конструктивні шари покриття підлоги зі штучного паркету?
6. Якими малюнками укладають штучний паркет?
7. Розкажіть про порядок укладання штучного паркету в прямий ряд?
8. Чим відрізняються паркетні дошки від паркетних щитів?

**Домашнє завдання:** В.М. Дам’є-Вульфсон «Устрій підлог з паркету»

П.55 Ремонт та реставрація підлоги