Дата проведення уроку : 13.04.2020

Група: 2М-2

Професія: маляр

Майстер в/н: Татур І О . вайбер 0950160283

ел пошта dominskaairina@gmail.com

**Урок № 1**

**Тема уроку:** Інструктаж з безпеки праці й пожежної безпеки на виробництві. Інструктаж зі правил безпеки на робочому місці, Організація робочого місця ознайомлення з об’ємом малярних робіт, впровадження на будівництві сучасних технологій
**Мета уроку:**
**Навчальна** : закріпити уміння, вдосконалити прийоми, сформувати уміння і навички, навчити учнів, закріпити знання, конкретизувати важливі положення теми, залучити учнів до поглибленого осмислення поставлених на опрацювання завдань. **Виховна** – формувати в учнів виховання трудової і робочої , створення умов для морального, эстетичного і фізичного виховання. Виховувати в учнів творче ставлення до трудового процесу **Розвиваюча**- розвивати навики самоконтролю; розвивати професійне мислення; розвивати свідому трудову дисципліну; розвивати здібності самостійного і колективного аналізу нової інформації; розвивати уміння аналізувати. **Структура уроку:**

Повторення пройденого матеріалу 8.00 – 9.30 з теми : «Пофарбування фасадів акриловими фарбами STANDART FASAD TM Sniezka »

 ( відповідайте письмово та присилайте на viber).

 1. Як правильно наносити акрилову фарбу по поверхню стіни ?

2. Як правильно підготувати акрилову фарбу до роботи ?

3. Які ви знаєте прийоми пофарбування акриловою фарбою?

 4. Які ви знаєте правила безпеки бід час роботи з фарбопультом ?

5. Для чого виконують ґрунтування поверхні ?

6. При якій температурі потрібно виконувати пофарбування?

7. Який інтервал часу до повного висихання фарби?

8. Які ви знаєте правила безпеки при роботі на висоті ?

9. Як виконуємо підготовку поверхні?

10. Які ви знаєте види фарбових сумішей?

Пояснення нового матеріалу 8.00 - 13.00

**Загальні інструкці** **з ОП**

До самостійної роботи маляра допускаються особи не молодше 18 років, що пройшли медичний огляд, вступний інструктаж, первинний інструктаж, навчання та стажування на робочому місці, перевірку знань вимог охорони праці.

Маляр зобов'язаний:

- Виконувати тільки ту роботу, яка визначена робочої інструкції.

-Дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку.

-Правильно застосовувати засоби індивідуального та колективного захисту.

-Дотримуватися вимоги з охорони праці.

-Негайно повідомити своєму керівнику про будь-якій ситуації, яка загрожує життю і здоров'ю людей, про кожний нещасний випадок, що стався на виробництві, або про погіршення стану свого здоров'я, у тому числі про появу гострого професійного захворювання (отруєння).

- Проходити навчання безпечним методам і прийомам виконання робіт і надання першої допомоги постраждалим на виробництві, інструктаж з охорони праці, перевірку знань вимог охорони праці.

-Надавати першу допомогу постраждалим від електричного струму і при інших нещасних випадках.

Вміти застосовувати первинні засоби пожежогасіння.



При виконанні робіт на маляра можливі впливу наступних небезпечних і шкідливих виробничих факторів:

-розташування робочого місця на значній висоті відносно поверхні землі (підлоги, перекриття);

підвищена запиленість та загазованість повітря робочої зони;

підвищена або знижена температура повітря робочої зони;

-гострі кромки, задирки і шорсткість на поверхні інструментів, обладнання, пристосувань. -пари лакофарбових матеріалів і розчинників.

Маляр повинен бути забезпечений спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту .
Не допускається виконувати малярні роботи на висоті і відкритих місцях при швидкості вітру 15 м / с і більше, при грозі або тумані, що виключає видимість в межах фронту робіт. 1.6 У випадках травмування або нездужання необхідно зупинити роботу, сповістити про це керівника робіт і звернутися до медичного закладу.

**Вимоги безпеки перед початком роботи**

Одягти спецодяг і спецвзуття.

- Одержати завдання у керівника робіт і пройти інструктаж на робочому місці по специфіці виконуваних робіт.

- Після отримання завдання у керівника робіт маляр зобов'язаний:

- Підготувати необхідні засоби індивідуального захисту, перевірити їх справність.

- Перевірити робоче місце і підходи до нього на відповідність вимогам безпеки.

-Підібрати технологічне оснащення, інструмент, необхідні при виконанні роботи, і перевірити їх на відповідність вимогам безпеки.

- Перевірити надійність настилу риштувань пересувних столиків, драбин;

- Маляр не приступить до виконання робіт при:

-несправність технологічної оснастки, пристосувань, інвентарю, засобів захисту, засобів підмощування; недостатня освітленості і захаращеності робочих місць і підходів до них.

- При неможливості усунення порушень власними силами, маляр зобов'язаний повідомити про них керівнику робіт.

**Вимоги безпеки праці під час роботи**

-Для проходу на робоче місце маляр повинен використовувати обладнані системи доступу (трапи, драбини, приставні сходи).

 -Чи не допускається застосовувати в якості ЗАСОБІВ підмощюваня випадкові предмети (ящики, бочки, відра и т.п.)

- При виконанні робіт маляр зобов'язаний виконувати такі вимоги:

- Розчин соляної кислоти слід готувати тонкої струменя кислоти в посудину з водою.

- При очищенні поверхонь хімічним способом (розчином кислоти) користуватися захисними окулярами і гумовими рукавичками, а також застосовувати шпатель з довгою ручкою.

-Періодично очищати засобів підмощування від відходів матеріалів і сміття (фарби, шпаклівки та ін.)

-У приміщеннях з приготування складів для виконання малярних робіт, а також в місцях застосування нітрофарби, лакофарбових матеріалів та інших складів, що утворюють вибухонебезпечні пари, забороняється застосовувати відкритий вогонь і заносити світильники, виконані не у вибухонебезпечному виконанні.

-Розміщувати на робочому місці матеріали, інструмент, технологічне оснащення та засоби підмощування слід так, щоб не ускладнювати проходу і не утрудняти робочі руху в процесі виконання роботи.

 -Тару з матеріалами (лаки, нітрофарби), що мають вибухонебезпечні пари, під час перерв в роботі слід закривати відповідними пробками або кришками.-.

-Для захисту рук слід користуватися гумовими рукавичками, або змащувати руки спеціальними захисними і очисними пастами. -При очищенні поверхні, згладжуванні і шліфовці, при нанесенні шпаклівки і механізованої забарвленням слід користуватися захисними окулярами закритого типу і респіратором.

-При видаленні старої фарби вогневим способом за допомогою паяльної лампи всередині приміщення необхідно забезпечувати безперервне наскрізне провітрювання або примусову вентиляці



 -Не допускається виконувати роботи з приставних драбин, що спираються на віконні рами, а також влаштовувати перехідні містки з одного пересувного столика на інший, з'єднуючи їх дошкою.

-Розлиті на підлогу фарби і розчинники необхідно негайно прибирати з використанням піску або тирси з подальшим їх видаленням в спеціально відведене місце.

 -Обтиральний матеріал після використання складати в металеві ящики з кришками і після закінчення зміни прибирати з виробничих приміщень у спеціально відведені місця.

**Вимоги безпеки по закінченні роботи**

1 Привести в порядок робоче місце, інструменти і пристосування.

2 Відключити застосовуваний механізований інструмент та обладнання від електромережі.

3 Прибрати інструмент у призначене для зберігання місце.

4 Спецодяг прибрати в спеціально відведене місце.

5 Ретельно вимити руки і обличчя теплою водою з милом.

6 Повідомити особи, відповідальної за проведення робіт, про всі недоліки, помічені під час роботи, і вжиті заходи щодо їх усунення.

**Закріплення нового матеріалу 12.00-13.30**

1) Яких правил електробезпеки потрібно дотримуватись при роботі з електроінструментом ?

2) Яких правил безпеки дотримуються до початку роботи ?

3) Як правильно зберігати легкозаймисті матеріали ?

4) Яких правил з охорони праці дотримуються при роботі з фарбувальними

 агрегатами ?

5) Чи є небезпечним видом робіт робота на висоті і чому ?

6) Чи може учень виконувати робити на підприємстві без проходження інструктажу ?

7) Яких правил з ОП потрібно додержуватись при роботі на висоті ?

 **Відповіді надсилати 13.04 .2020 з 13.00 до 13.30 на вайбер: 0950160283**

 Майстер виробничого навчання: І.О.Татур