**24.03.2020**

**Група С-31**

**Консультація з предмету «Технологія паркетних робіт»**

**(по письмовій екзаменаційній роботі)**

**Тема уроку : Технологія настилання паркету**

Вам необхідно описати технологію настилання паркету згідно виданої теми.

**1. Паркетні планки** починають укладати з маячного ряду (залежно від способу укладання «Квадрат», «Ялинка», «Палубний»). Маячний ряд можна укладати по центральній осі приміщення або паралельно одній із довших сторін «Ялинку» або короткої сторони «Квадрат» і «Палубний» краще дальше від дверей.

Відповідальною операцією, яка забезпечує якість покриття в даному приміщенні, являється прокладання шнура для маячного ряду. Шнур натягують через все приміщення в місці, яке вибране для маячного ряду і кріплять двома цвяхами. Перекіс в долях міліметрах може викривити весь малюнок паркету і привести до утворення щілин між планками.

Перед укладанням планок паркету на основу наносять шар мастики, яку розливають з допомогою лійки або конічних бачків, полосою на 5-10 мм більшою за ширину маячного ряду. Мастику розрівнюють зубчастим шпателем з короткою або довгою ручкою. Товщина мастики 0,6-0,8 мм. Більш товстий шар довше схвачується, а менш тонкий не забезпечує достатнього зчеплення планок паркету з основою. Рифлення поверхні мастики завдяки зубчатому полотну, покращує щеплення її з планками паркету і створює видалення по бороздкам повітря і летючих речовин. Після маячного ряду шнур знімають і викладають остальні ряди. Роботу ведуть аналогічно, але товщина шару мастики під іншими рядами повинна бути

0,7-0,9 мм. Допустимі відхилення перевіряються 2х метровою рейкою і не перевищують 2 мм. Повинно бути забезпечене міцне зчеплення планок паркету з мастикою.

Після закінчення укладання всіх рядів, у приміщенні необхідно закінчити підлогу біля торцьових стін і заповнити зазори.

**2. Паркетні дошки** починають укладати від дальньої короткої стіни. Першу дошку укладають по маячному шнуру на відстані 10-15 мм від стіни.

Затим підготовлюють і укладають наступні дошки і споюють їх з укладеними. Першу дошку кладуть гребнем до стіни. На прокольний гребінь дошки, яку укладають наносять дисперсію ПВА за допомогою фільончастої щітки. ЇЇ наносять окремими мазками через 40-50 см по всій довжині дошки.

Торцьові гребні намазують повністю. Після споювання дощок залишки ПВА видаляють.

**3. Паркетні щити** укладають способом «на себе», починаючи від найбільш віддаленого від входу кута приміщення. Щити розкладають насухо по двом шнурам, взаємно перпендикулярно натягнутим в куту приміщення, з урахуванням необхідного відступу від стіни 10-15 мм.

Щити споюють шпонками або гребнями на клею, промазуючи ним бокові кромки щитів. Для цього використовують дисперсію ПВА, мастики КН-2 і КН-3 і інші водостійкі мастики.

Відразу ж після закінчення настилання всього приміщення в зазори біля стін вставляють клини і розпірки для щільного з’єднання щитів, які видаляють після повного охвачування клею.