**Група МГШМ-32; 17.03.2020р. Тема уроку: «Прийоми робіт по фарбуванню фарбопультами та фарборозпилювачами».**

**Фарбопульти** належать до апаратів низького тиску з гідродинамічним розпилюванням суміші. **Використовується** для грунтування і фарбування поверхонь водяними фарбовими сумішами.

1. Скласти конспект за наступним планом.

- марка фарбопульта;

- будова фарбопульта;

- принцип роботи фарбопульта;

- технічна характеристика;

- несправності фарбопультів . причини їх появи і способи усунення.

**2. Фарбування поверхонь фарбопультом (**розповідь**)**

**3. Дописати речення (**Підручник Г.М.Добровольський стор.227)

- Починають фарбувати поверхні після перевірки……….

- Розпилення фарбувальної суміші форсункою має недолік - фарбовий шар

наноситься на поверхню………

- Щоб утворити на поверхні рівномірну фарбову плівку, вудку з форсункою

треба пересувати………….

- Форсунку під час фарбування слід тримати………

4.**Фарбування поверхонь фарборозпилювачами** (розповідь)

Розглянути схеми мал.148, 149 та накреслити в робочому зошиті.

(Підручник Г,М,Добровольський стор.264-265)