**Група 2М-2 18.03.2030р. Тема уроку: « Способи та правила нанесення рідких шпалер.**

 **Сушіння покриття».**

 **1. Інформація викладача** ( записати в робочий зошит)

 Для виконання шпалерних робіт самою приємною є температура 18 С

Якщо в приміщенні прохолодно то шпалери можуть сохнути довго і ми отримаємо на поверхні некрасиві пятна. В період просушування шпалер необхідно циркуляцію повітря

довести до мінімуму. **Технологія нанесення рідких шпалер(**запишіть в робочий зошит)

 1. Наливаємо теплу воду в спеціально підготовлену пластикову ємність.

 2. Висипаємо вміст пакета в воду.

 3. Добре перемішуємо замочену масу вручну.

 4. Замочуємо рідкі шпалери не менше 8 годин.

 5. Безпосередньо перед нанесенням замочені рідкі шпалери необхідно

 перемішати вручну.

 6. Нанесення рідких шпалер на підготовлену поверхню проводиться

 пластиковою теркою.