**Група 2М-2 18.03.2030р. Тема уроку: « Способи та правила нанесення рідких шпалер.**

**Сушіння покриття».**

**1. Інформація викладача** ( записати в робочий зошит)

Для виконання шпалерних робіт самою приємною є температура 18 С

Якщо в приміщенні прохолодно то шпалери можуть сохнути довго і ми отримаємо на поверхні некрасиві пятна. В період просушування шпалер необхідно циркуляцію повітря

довести до мінімуму. **Технологія нанесення рідких шпалер(**запишіть в робочий зошит)

1. Наливаємо теплу воду в спеціально підготовлену пластикову ємність.

2. Висипаємо вміст пакета в воду.

3. Добре перемішуємо замочену масу вручну.

4. Замочуємо рідкі шпалери не менше 8 годин.

5. Безпосередньо перед нанесенням замочені рідкі шпалери необхідно

перемішати вручну.

6. Нанесення рідких шпалер на підготовлену поверхню проводиться

пластиковою теркою.