**Група М-2 18.03.2020р. Тема уроку: « Технологія та обробка оштукатурених, бетонних,**

 **шлакобетонних ,пінобетонних, газобетонних поверхонь**

 **під поліпшене водяне фарбування».**

 **Міні –конспект** (записати в робочий зошит)

Під час підготовки та обробки всіх видів поверхонь до фарбування

виконують такі технологічні операції: \*перше грунтування;

 \* перше суцільне шпаклювання;

 \* шліфування;

 \* друге шпаклювання; \* друге шліфування; \* друге грунтування; 1. 1.**Технологічні прийоми виконання операцій:**

 - Наносимо шпаклівку на поверхню шпателем двома взаємно

 перпендикулярними рухами; товщина шпаклівки має бути 1-1,5мм;

 - Шпаклівку накладають смугою 40-50см на півтерок, притискують його під

 кутом 10-15 до поверхні й рухом знизу-догори намазують шпаклівку на

 поверхню

 - виконують шліфування поверхні, грунтування.

 **2.Складання конспекту до теми: Вимоги до якості оброблення поверхні.**

 (Підручник А.С.Нікуліна ІІч. Стор. 9 )