**Група М-2 18.03.2020р. Тема уроку: « Технологія та обробка оштукатурених, бетонних,**

**шлакобетонних ,пінобетонних, газобетонних поверхонь**

**під поліпшене водяне фарбування».**

**Міні –конспект** (записати в робочий зошит)

Під час підготовки та обробки всіх видів поверхонь до фарбування

виконують такі технологічні операції: \*перше грунтування;

\* перше суцільне шпаклювання;

\* шліфування;

\* друге шпаклювання; \* друге шліфування; \* друге грунтування; 1. 1.**Технологічні прийоми виконання операцій:**

- Наносимо шпаклівку на поверхню шпателем двома взаємно

перпендикулярними рухами; товщина шпаклівки має бути 1-1,5мм;

- Шпаклівку накладають смугою 40-50см на півтерок, притискують його під

кутом 10-15 до поверхні й рухом знизу-догори намазують шпаклівку на

поверхню

- виконують шліфування поверхні, грунтування.

**2.Складання конспекту до теми: Вимоги до якості оброблення поверхні.**

(Підручник А.С.Нікуліна ІІч. Стор. 9 )