Група 2М-2 19.03.2020р. Тема уроку: « Догляд за рідкими шпалерами . Переваги та

недоліки»

 1. Інформація викладача (опрацювати і записати в робочий зошит)

Догляд за рідкими шпалерами передбачає підтримання чистоти матеріалу.

Рідкі шпалери називають ще( шовкова штукатурка.) Це чудовий оздоблювальний матеріал, який надає приміщенню чудового , сучасного, стильного дивовижного

вигляду. При цьому він не вимагає особливого догляду за собою, адже має антистатичні

властивості, іншими словами у процесі експлуатації рідких шпалер відсутній електричний

розряд, тому вони відштовхують частинки пилу і практично не забруднюються. Догляд

за рідкими шпалерами не займає багато часу, навіть якщо у приміщенні проводились пилові роботи. Очистити поверхню від пилу можна за допомогою звичайного побутового

пилососа.

Варто відзначити, що рідкі шпалери – це єдиний матеріал, який має високу ремонтну придатність. Тобто у будь-який момент можна провести ремонтні роботи

з видалення забруднених ділянок стін, не залишаючи слідів, стиків і швів.

Під час експлуатації зокрема після декількох років служби, настає момент. коли

їх потрібно демонтувати. Намочити велику ділянку покриття можна за допомогою

хутряного валика який мочать у воді і наносять її на стіни. Змочена таким способом

шовкова штукатурка легко знімається зі стіни.

Переваги і недоліки. Якщо рясно намочити суміш, вона в лічені хвилини

перетворюється на пластичну і клейову масу, а ось при висиханні знову стає твердою

речовиною. Експлуатація рідких шпалер, її терміни не впливають на цю властивість.

 2. Рішити ребус (виконати роботу в зошиті)

 ІДРІК; ЛВСАТВИСОІТ; ТАНСИТТАЧИІН; ЛЕКЕРТЧИИЙН; АМНЧОИИТ; УТХРНЯЙИ;

 19.03.2020р. Тема уроку: « Дефекти шпалерних робіт та їх усунення.

 Вимоги до якості шпалерних робіт»

 3 Робота з підручником. (опрацювати тему – таблиця 37, накреслити і заповнити

 Таблицю №38. Підручник А.С.Нікуліна стор.214-216)