Група МГШМ-12; 19.03.2020р. Тема уроку: «Вимоги з охорони праці під час виконання

робіт»

Міні -конспект

1. Інформація викладача ( законспектувати матеріал в зошиті)

Охорона праці - це комплекс законодавчих, нормативних, технічних ,

санітарно-технічних і організаційних заходів, спрямованих на забезпечення

здорових і безпечних умов праці. Цей комплекс складається з трьох розділів:

трудове законодавство, безпека праці, виробнича санітарія.

Заходи з безпеки праці опоряджувальних робіт здійснюються відповідно

до вимог чинних нормативних документів щодо загальних вимог безпеки праці

в будівництві.

До роботи з електрофікованими і пневматичними інструментами допускаються особи , котрі пройшли спеціальне навчання. Корпуси електроінструментів, що перебувають під напругою понад 36В повинні бути заземлені.

Весь інструмент має бути в справному стані.

При обробці поверхонь ударним інструментом потрібно працювати в рукавицях

та захисних окулярах.

Під час роботи на висоті необхідно користуватися запобіжними поясами, які

повинні мати бірки і номери з датою випробування.

До монтажу гіпсокартонних стін, стель і перегородок допускаються особи не

молодші з 18 років, які отримали інструктаж на робочому місці та відповідні сертифікати

в навчальних центрах «КНАУФ» або будівельних ліцеях. Всі робітники повинні бути забезпечені спецодягом і засобами індивідуального захисту.

Роботи з улаштування перегородок, стель, стін, підлог можна здійснювати за

наявності спеціального інструменту, приладів, лаштування, інвентарю, передбаченого

комплектними системами «КНАУФ».

Під час розкрою листів утворюється багато пилу, тому в приміщенні необхідно

влаштувати витяжну вентиляцію. Влітку листи можна розкроювати на вулиці під навісом.

Ріжуть лист за вибірки паза від себе.

Ручки інструменту мають бути гладкими, без гострих кутів і добре насаджені.

2. Намалюйте послідовність дії штукатура під час оздоблення стін

обшивальними листами.

Дія №1 Дія №2 Дія №3 Дія №4 Дія №5

( Підручник А.С. Нікуліна ІІ ч. стор.245.)